투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시청소년시설협회장(시립노원청소년직업체험센터장)
(경유)
제목	장애인배려석 마련 및 설치 기준 안내_시립노원청소년직업체험센터

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 운영관리 중인 ‘시립노원청소년직업체험센터’ 는「장애인·노인·         임산부 등의 편의증인 보장에 관한 법률」에 따라 ***************      ****************************************       **********************

□ 장애인배려석(데스크 및 책상) 기준

- 상부높이: 700~900mm

- 하부공간: 높이 650mm 이상, 깊이 450mm 이상, 너비 750mm 이상

붙임: 장애인배려석 예시 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김용성		건축관리과장	차무흥		건축부장	전결 06/14 임인구
협조자
시행	건축부-10124	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2657	/전송	02)3708-2659	/	yskim8103@seoul.go.kr	/	부분공개(5)