문서번호	기전과-5830
결재일자	2019.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김흥식		서승완	06/18 김용제
협조

『2020년』

공용차량 및 건설기계 대·폐차 계획

『2020년』

공용차량 및 건설기계 대·폐차 계획

우리사업소 관내 도로 및 시설물 유지보수 등에 있어 보다 더 효율적이고 안전한 업무수행을 위하여 총주행거리 및 내용연수가 초과되어 노후된 차량 및 건설기계에 대하여 대․폐차 계획을 수립하여 2020년   예산에 반영 요구 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

서울특별시 공용차량 관리규칙 제8조(차량교체) 관련 [별표 1]

□ 승용차량, 중·소·경형 승합차량 및 화물차량 교체기준

□ 총주행거리 15만km 초과 또는 내용연수 10년 경과

□ 특수차량(고소작업차, 트레일러 등) 교체기준

□ 물품관리법 제16조의2제1항에 따라 조달청장이 정하는 내용연수 경과

☞ 고소작업차(교통시설물관리차량) 교체기준 : 7년

2019년 건설장비 유지관리 계획(기전과-181호, 2019.01.07.)

Ⅱ		추진방향

기준 총주행거리 초과 또는 내용연수 경과 차량을 우선순위에 따라 교체

교체 사유가 충족되더라도 소요예산을 감안하여 연차적으로 교체 요청

Ⅲ		장비보유 현황

건설기계 및 차량 : 24대(건설기계 6대, 차량 18대)

계	행정차량		화물차량		특 수 차 량				건 설 기 계
	스타 렉스	렉스턴	더블캡	메가 트럭	다목 적차	고소 작업 차	경정비차	셀프 로더	덤프트럭 (15T)	스키드로우더	도로보수트럭	굴삭기
24	4	1	6	1	1	1	4	1	2	1	1	1

장비명 및 규격별 분류 : 24대

장비명	규격	수량	장비명	규격	수량
마이티 더블캡	2.5톤	4대	굴삭기	0.58㎥	1대
포터∐ 더블캡	1톤	2대	로더(스키드)	0.45㎥	1대
메가트럭	5톤	1대	로울러	2.3톤	1대
순찰차 (행정차량)	5~6인승밴	3대	도로보수트럭	3㎥	1대
	12인승합	1대	덤프트럭	15톤	2대
	다목적승용	1대	다목적트럭	10.1톤	1대
가로등보수차	16.6m	1대	고소작업차(교통)	12m, 11.6m	4대

Ⅳ		2020년 대․폐차 요건 충족 차량 및 건설기계현황

2020년 대․폐차 요건 충족 : 5대

차종/ 차형	차명	등록번호	규격	최 초 등록일자	내용 연수	사용기간/ 주행거리	구입가격 (천원)	용도 (회계구분)
화물/ 대형	메가트럭	81노1341	5톤	'07.02.27	7년	12년4월/ 33,346km	46,645	시설물보수 등 (일반회계)
화물/ 대형	다목적덤프트럭	81노1303	10.1톤	'06.10.31	7년	12년8월/ 35,427km	197,295	제설, 세척 (일반회계)
특수/ 중형	고소작업차	98가8899	16.6 m	'07.05.14	7년	12년1월/ 102,545km	121,022	가로등보수 (일반회계)
건설 기계	굴삭기	서울02 -9078	0.58㎥	'05.04.04	10년	13년2월/ 5,715km	109,285	시설물보수 등 (일반회계)
건설 기계	대우덤프 트럭	서울06 -9024	15톤	'08.10.16	7년	10년8월/ 39,645km	89,190	시설물보수 등 (일반회계)

※ 사용기간 및 주행거리 자료 작성 기준일 : 2019.06.17.

Ⅵ		2020년 공용차량 및 건설기계 대․폐차 계획

2018년 대․폐차 대상 선정 : 5대

□ 공용차량 : 3대

- 81노1341(5톤화물), 81노1303(10.1톤다목적), 98가8899(고소작업)

□ 건설기계 : 2대

- 서울02-9078(굴삭기), 서울06-9024(15톤덤프)

※ 대·폐차(교체) 적용기준[서울특별시 공용차량 관리규칙 제8조(차량교체)_′15. 4.16.개정]

◦ 승용차량, 승합차량 및 화물차량

☞ 15만km 초과 또는 사용기간 10년 경과(이 경우 운행연한 7년이상)

◦ 특수차량(고소작업차, 트레일러 등) : 최단운행연한(「물품관리법」 제16조의2제1항에 따라 조달청장이 정하는 내용연수) 경과

☞ 고소작업차(도로관리용차량)내용연수 : 7년 경과

◦ 제설차량(㉮) 대·폐차 검토기준 강화(도로관리과-15064, ‘12.8.27.)

- 사용기간(①) 12년 경과 및 주행거리(②) 120,000km 이상

2020년 공용차량 대·폐차 계획 세부내역

현 차량					구입할 차량
차종/ 차형	차명	등록 번호	규격	최 초 등록일자	차명	교 체 예정년월	소요예산 (천원)	예산 구분	비고
화물/ 대형	메가트럭	81노1341	5톤	'07.02.27	메가트럭 (5톤)	2020.06.	******	일반 회계
화물/ 대형	다목적덤프트럭	81노1303	10.1톤	'06.10.31	다목적덤프 트럭 (10.1톤)	2020.06.	*******	일반 회계
특수/ 중형	고소작업차	98가8899	16.6 m	'07.05.14	고소작업차 (16.6m)	2020.06.	*******	일반 회계
건설 기계	굴삭기	서울02 -9078	0.58㎥	'05.04.04	굴삭기 (0.58㎥)	2020.06.	*******	일반 회계
건설 기계	대우덤프 트럭	서울06 -9024	15톤	'08.10.16	덤프트럭 (15톤)	2020.06	*******	일반회계

소****************

********************************************************

예산과목

□ 안전총괄본부(도로관리과), 도로관리(6개 사업소), 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 자산취득비, 자산 및 물품취득비

기대효과

□ 노후된 차량을 교체함으로써 고장 등에 의한 안전사고를 사전에 예방

□ 고장이 없는 신규 차량 확보로 효율적이고 안정적인 시설물관리에 기여

행정사항

□ 차량 교체승인 요청 : 시청 총무과(서울시 공용차량 관리규칙 규정)

□ 차량교체 예산 편성 요청 : 시청 도로관리과

Ⅶ		추진일정

2019. 06. : 차량 교체 승인요청(서울시 총무과)

2019. 07. : 차량 대·폐차 예산편성 요청(시청 도로관리과)

2020. 02. ~ 06. : 차량 구매 발주 및 차량 검수

붙임 : 교체대상 공용차량 사진1부.  끝.