생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 계획(암사1271호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1259(2019. 2. 28.)호□2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림□

나. 재난관리과-3259(2019. 5. 21.)호□정거장구간 지하식 소화전 이설기한 2차 연장협의 요청[회신]□

다. 별내 감1-19-406(2019. 6. 19.)호□소방용수시설 설치 완료 검수요청서 제출□

2. 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 중 파일천공 및 근입에 따른 정거장 구간 소방용수시설     이설 완료에 따른 검수 계획을 알려드리니 해당 부서는 검수를 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할 부서	형식	용수 번호	이설 전 위치	이설 후 위치	비고
암사	지하식	1271	강동구 아리수로 68(성약교회앞)	강동구 올림픽로104길 41 한강현대아파트 앞

나. 확인사항

1) 맨홀 침하 및 매몰, 위치 등 시공 상태, 소화전 형식 확인

2) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수한 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원발생 시 본서(센터)에서 해결        할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(담당자)은 철저한 검수로 사고를           미연에 방지해 주시길 당부드리며,

나. 소방용수 정기조사 시 도로 공사 관련하여 소화전 맨홀 상태 확인에 유의하여 주시고,

문제 발생 시 소방용수 담당자에게 유선 통보를 바라며,

다. 검수결과는 6. 25.(화)까지【붙임1】 작성 제출하여 주시고 아울러 소방용수시설 정보       관리를 위하여 변경 사항 및 관련 내용을 119행정정보시스템에 빠짐없이 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 설치 완료 검수 요청서 1부.

2. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	代주원석		재난관리과장	06/20 박상희
협조자
시행	재난관리과-3959	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(6)