“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수도 사업 공사장 안전관리 철저 강조

1. 최근 우리시 하수도사업 공사장 맨홀 내에서 공사전 사전조사 중 인부가 쓰러져 사망하는 사고가 발생하였습니다.

2. 각 자치구에서는 하수도 공사장 내 안전사고가 발생하지 않도록 아래사항을 철저히 이행하여 주시고, 특히 여름철 돌발강우 및 밀폐공간(원형관로 비굴착 및 사각형거 보수 등)내 작업요령을 숙지하여 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 하수도 공사장 안전관리 유의사항

가. 굴착공사장 자재 낙하 및 토사붕괴(가시설 전도) 예방 관리 철저

나. 강우예보 시 사각형거 내 출입 및 작업 금지

다. 돌방강우 시 안전관리 매뉴얼 이행

라. 밀폐공간내 작업자 안전수칙 준수

마. 공사 관계자 비상연락 체계 유지

붙임 : 1. 돌발강우 시 하수관로 내 안전작업 매뉴얼 1부.

2. 밀폐공간작업 질식재해예방 매뉴얼 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업 담당부서
주무관	강신욱		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	06/21 하상문
협조자
시행	물재생계획과-8568	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	riversw@seoul.go.kr	/	대시민공개