염소분산 투입시설 가동일지

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	우안제	06/24 한병주

	염소분산 투입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2019. 6. 24
보 고 자 : ********

가동일 : 2019. 6. 20.(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.50	0.50							22.7	22.3
북악배수지	0.28	0.30
불광계통			0.17	0.20	0.30	0.32	87901	84582
백련계통	0.42	0.47	0.19	0.19	0.31	0.38	116427	123191
홍은,홍제계통			0.22	0.23	0.29	0.33	14982	17273

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2298	2238	82.72	80.56
백련계통	2987	3186	107.53	114.69
홍은,홍제계통	463	535	16.66	19.26
계	5,748	5,959	206.91	214.51	5866/5652

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 6. 21.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.50	0.50							22.3	22.5
북악배수지	0.30	0.30
불광계통			0.20	0.20	0.32	0.36	84582	91111
백련계통	0.47	0.44	0.19	0.17	0.38	0.38	123191	118412
홍은,홍제계통			0.23	0.23	0.33	0.34	17273	14773

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2238	2473	80.56	89.02
백련계통	3186	2687	114.69	96.73
홍은,홍제계통	535	452	19.26	16.27
계	5,959	5,612	214.51	202.02	5652/5450

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 6. 22.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.50	0.50							22.5	22.6
북악배수지	0.30	0.30
불광계통			0.20	0.20	0.36	0.35	91111	88443
백련계통	0.44	0.45	0.17	0.17	0.38	0.38	118412	123177
홍은,홍제계통			0.23	0.23	0.34	0.35	14773	19689

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2473	2447	89.02	88.09
백련계통	2687	2791	96.73	100.47
홍은,홍제계통	452	604	16.27	21.74
계	5,612	5,842	202.02	210.3	5450/5240

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 6. 23.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.50	0.50							22.6	22.5
북악배수지	0.30	0.32
불광계통			0.20	0.20	0.35	0.36	88443	96734
백련계통	0.45	0.47	0.17	0.17	0.38	0.39	123177	122081
홍은,홍제계통			0.23	0.23	0.35	0.36	19689	17845

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2447	2613	88.09	94.06
백련계통	2791	2768	100.47	99.64
홍은,홍제계통	604	548	21.74	19.72
계	5,842	5,929	210.3	213.42	5240/5027

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음