문서번호	건축과-15911
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)

주무관	공공건축담당	건축과장	도시환경국장
김동석	이제관	김재열	06/25 이계섭
협 조
	건축관리담당			신재경
	건축허가팀장			이광배

-「2019년 풍수해」대비 -

안전점검 결과 보고

2019. 6.

도시환경국

(건 축 과)

「2019년 풍수해」대비

안전점검 결과보고

장마, 태풍, 집중호우 등 여름철 풍수해를 대비하여 위해요소를 최소화하고자 재난위험시설물, 축대, 담장, 건축공사장 등에 대해 안전점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		추진 근거

2019 풍수해대비 공사장 일제점검 통보(지역건축안전센터-1680, ‘19.2.22.)

2019년 풍수해 대비 안전점검 및 비상근무 추진계획 (건축과-12239, ‘19.5.10.)

주택건축분야 풍수해 안전대책 추진계획 시행 알림 (지역건축안전센터-5298, ‘19.5.22.)

Ⅱ		안전점검 결과

점검기간: 2019. 5. 10. ~ 2019. 6. 15.

점검대상

❍ 소규모 굴착 건축공사장 : 23개소

❍ 재난위험시설물 : 3개소 (D급 3개소)

❍ 축대, 석축, 담장, 절개지 등 : 9개소

❍ 급경사지 : 7개소

점검방법

❍ 안전점검표에 의해 육안점검 실시

❍ 외부전문가(토질기술사) 안전점검 실시

소규모 굴착 건축공사장 점검결과

❍ 대부분의 공사장에 지하공사 완료

❍ 공사 현장 및 주변 자재 적치 등 양호하게 관리되고 있음

재난위험시설 D급 주요 점검결과

연번	위 치	점검 결과	조치계획
1	하월곡동 82-231 (舊 숭곡시장)	신발생 요소 없음	지속적인 관찰 예정
2	삼선동1가 298	신발생 요소 없음	지속적인 관찰 예정
3	돈암동 74-258	별도 의견 없음	지속적인 관찰 예정

축대․석축․옹벽 등 주요 점검결과

연번	위 치	점검 결과	조치계획
1	삼선교로10마길8	- 벽체 일부 균열 있음	지속적인 관찰 예정
2	종암동 34-2	- 일부 암 균열 - 석축기초부 일부 이격	지속적인 관찰 예정

급경사지 주요 점검결과

연번	위 치	점검 결과	조치계획
1	안암동3가 54-3	일부 균열 있음	지속적인 관찰 예정
2	안암동3가134-5	석축이완 및 부벽 파손으로 보수필요	지속적인 관찰 예정
3	안암동3가 134-6	찰쌓기 부분 균열	지속적인 관찰 예정

Ⅳ		행정사항

점검결과 조치

❍ 민간시설 소유자(감리자)에게 통보하여 보수·보강 등 안전조치토록 행정지도

외부전문가 안전점검비 지출

❍ 지급기준: 2019년 엔지니어링 특급기술자 노임단가(‘한국엔지니어링협회’ 공표)

❍ 산출근거: 280,000원/1인×5일 = 1,400,000원

❍ 예산과목 : 건축과, 아름다운 건축환경조성, 도심건축물경관개선지원, 소규모굴토

공사장 등 안전점검, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 소규모굴착건축공사장 안전점검 결과 1부.

2. 재난위험시설물(D,E급) 점검결과 1부.

3. 급경사지(축대, 석축, 옹벽 포함) 등 점검결과 1부.  끝.