“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	교통정책과장
(경유)
제 목	교통영향평가 의견 조회 회신(동북선 도시철도)

1. 교통정책과-10779(2019.6.17.)호 와 관련입니다.

2. 성동구 왕십리역(시점) ~ 노원구 상계역(종점) 구간인 동북선 도시철도 민간투자사업에 대한 우리부서 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 의견

- 공통사항

· 환기구 및 환기(배기 및 급기) 시설은 가급적 건축선 후퇴공간이 있는 지점에 설치하여 보도폭을 최대한 확보하는 방안 검토

- 101정거장

·고산자로 왕십리역 방향 버스정류소의 용량 부족으로 차로 축소에 따른 정체가 예상되므로 버스정류소는 2개면 확보 방안 검토

·1번출입구와 횡단보도 대기공간이 중복되어 혼잡이 우려되므로 보행공간 확보

- 102정거장

·1번출입구와 버스정류소 대기공간이 중복되어 혼잡이 우려되므로 공간 확보

- 103정거장

·H지점(엘레베이터) 설치시 우회전 차량이 시설물로 인해 보행자 확인이 어려워 교통사고가 발생할 위험이 있어 시야 확보 검토

·경동시장 사거리는 보행자가 많은 교차로임을 감안, 횡단보도 추가 대기공간이 필요하고, 보행자 이동에 불편이 없도록 출입구 및 환기구 위치 조정 필요

·서울나은 병원 앞 보도는 추가 확장하여 대기공간 확보

- 106정거장

·(K)지점 및 (I)지점은 환기시설로 인해 차량이 우회전시 보행자 확인이 어려워 사고 위험성이 있으므로 횡단보도를 통행하는 보행자 시야 확보 방안 검토

- 109정거장

·가나안빌딩 앞 환기구 시설로 보행자 대기공간 부족이 발생하므로 환기(배기) 시설 위치를 조정하는 방안 검토

- 112정거장

·외부(E/V #1) 시설 설치 지점에 버스정류소가 위치하여 정류소의 용량 부족에 따른 이용자 불편이 예상되므로 정류소 정차면 추가 설치 방안 검토

·하계역 교차로는 동북선 도시철도 정거장 설치에 따른 보행동선이 변화가 예상되므로 보도채움 등을 통하여 하계역 교차로의 횡단보도를 교차로에 인접하게 설치하여 보행동선을 단축하는 방안 검토

- 113정거장

·마린스포츠 앞에 있는 버스정류소가 후방으로 약 80m 이전되어 불편이 예상되므로 정류소 이전을 최소화하기 바람. 끝.

	교통운영과장
주무관	박평근		교통개선팀장	이유국		교통운영과장	06/27 代양연화
협조자
시행	교통운영과-11087	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 별관 1동 6층	/
전화	2133-2465	/전송	2133-1053	/	ppark@seoul.go.kr	/	대시민공개