＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	맨홀조사(밀폐공간)작업 시 안전관리 철저

우리사업소와 계약하여 진행중인 2019년 상수도맨홀 정밀점검용역 밀폐공간(맨홀 등) 작업 시 산소 부족 및 유해가스로 인한 질식사고가 매년 발생되며 주로 미생물 번식이 증가하는 여름철에 집중되고 있어 사고 예방을 위하여 아래와 같이 안내 하오니 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 밀폐공간 안전관리 중점사항

- 산소농도 측정 및 산소농도 18%미만 시 맨홀 내 출입금지

- 작업 전·중 맨홀 내 강제 환기 실시(급 ·배기)

- 2인 1조 이상의 작업형태 유지(긴급사태 대비 감시인 1인 이상 배치할 것)

- 기타 세부사항은“밀폐공간 안전작업 및 실행 매뉴얼”참조

산소농도, 유해가스농도 측정	환기 실시	감시인 배치 및 인원점검

붙임  밀폐공간 안전작업 및 실행 매뉴얼 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	건양ENG(주) 대표 이승헌,수자원기술(주) 대표 김진원,에이치에프건설(주) 대표 황행묵,세븐에이엠디자인(주) 대표 이현승,수봉산업개발(주) 대표 이경호
주무관	박성자		시설관리팀장	김남구		시설관리과장	전결 07/02 이경희
협조자	주무관	홍성철		주무관	이동섭
시행	시설관리과-13241	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4019	/전송	02-3146-3879	/	littleprince@seoul.go.kr	/	대시민공개