문서번호	급수운영과-15799
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김상덕	강병국	07/09 김정수

상수도 시설물 순찰일지(양천구)

2019. 07. 09.

강서수도사업소

(급수운영과)

순  찰  일  지(양천구)

2019년 07 월 09일 (화요일) 날씨 : 맑음

￭ 보고자 : 김상덕,이성관

￭ 상수도 시설물 순찰점검 및 민원처리 결과를 아래와 같이 보고합니다

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용			조치내용			점검코스
A코스			배수관로		D200~900mm		양천구청-신정로-남부순환로-신월5동-신월배수지 까치산입구-가로공원-강서로-신정배수지-사업소
B코스			배수관로		D200~2200mm		오목교-목동5거리—목동배수지-목동중앙로-신목동역-안양천길-목동중학교--사업소
C코스			배수관로		D200~900mm		오목로-제물포로-신월배수지-신월7동-신월3동 -신정3동-트럭터미널-양천구청-사업소									이상없음			●
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변		공기변	퇴수변	신축관	소화전		계		구형			원형			중형
				9.617		6,785		333	394		2.105
점검		금 일		34		20		2	2		10
		누 계		4141		2535		248	248		1110
소음		금 일
		누 계		40		32		1	3		4
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량		적출 내용					처리 내용					비 고
신월.신정.목동					배수지		신월40,000㎥ 신정50,000㎥ 목동60,000㎥		이상없음
목동.신정.해운.법무,신월					가압장		0.9~1.55(㎥/분)		이상없음
유관기관 및 대형 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치			공사내용	시공사 (연락처)			적출내용					조치내용			입회자
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ☆ 조치실적 – 금일 : 건 총 누계 : 건
자체 조치실적					☆ 철개 고무링 교체 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록 - 조치 실적 ― 금일 : 1건 총 누계 : 40건 ☆ 밸브교체 및 변실정비 조치 실적 ― 금일 : 건 총 누계 건
민원	주소						성명		전화번호		민원내용					조치사항
	구로3동 797-85						김영기		*************		철개소음					상수도철개 아님 통신공사철개임
기타 특이사항	※ 배수지및가압장 순찰강화 ※ 누수다발로 순찰 신정동325-1,신월동103-23 ※ 대형관로 순찰및점검