문서번호	급수운영과-14159
결재일자	2019.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
구자광		07/10 유승효
협 조
	주무관		이문성

순찰점검및 민원처리(2019.7.10.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구) 2019년7월10일 (수) 맑음 20~26℃                  순찰자 : 구자광,전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	1코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→덕릉로→녹천역→월계배수지→마들로→월계로→하계역→노원로→공릉배수지→중계가압장→은행사거리→당고개역→상계2배수지→상계가압장→한글비석로→동일로→녹천교→사업소					상수도시설물단차,파손,누수 소음등 특이사항없음
현수관로	상계교:중랑천횡단 600mm-150m 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	노원교:중랑천횡단 800mm-150m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	시설물 순찰 점검	1~6지 정상운영중		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	1~4지 정상운영중		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	”	정상운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				대우
2	상계6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				롯데 (예정)
3	상계8단지			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				한화
4	월계동 인덕마을			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				현대산업
5	공릉동 현대아파트			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				효성중공업
6	덕릉로 도로확장공사			점검한바 누수,침하등 특이사항없음
7	마들로 고물상앞			동부간선도로 확장관련 1공구(강산건설:도로옹벽 설치),2공구(한라건설:도로옹벽 공사중)				한라건설 강산건설
8	월계동 633번지			월계인덕아이파크 하수관로 이설을 위한 상수도관 이설관련 사전 밸브 점검
9
10

밸 브
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		335	75			172				18			19		51
점검 및 조절		2				2												월계인덕아이파크 하수관로 공사를 위한 상수도관 300,150mm 이설관련 사전밸브점검
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	도로옹벽설치 터 파기,상수도이설	㈜한라 (**************	순찰	상수도관 이설중
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	도로옹벽설치 터파기	㈜강산건설 ***************	순찰	상수도관 이설예정
3	상계로 확장공사	당고개사거리~덕릉터널앞	건물철거,포장,유관시설이설	위드제이산업(주) ***************	순찰	특이사항없음
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	월계인덕아이파크 하수관로 공사를 위한 우회 수계관로 150,100mm 사전밸브점검한바 완개 이상없음