문서번호	시설보수과-6065
결재일자	2019.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	07/11 박문희
협조

일상점검보고서

(공항입구지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

일상점검 보고서

○ 시설물명 : 공항입구지하차도(강서구 공항동 74 ~ 방화동 621)

시설물개요	폭 : 15.6m(편도 2차로) 연장 : 315.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1979.08.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		소 장			박문희
			시설보수과장			김규춘
			시설7급			김승진

○ 점검일시 : 2019. 7. 8(월)

○ 점검구간 : 지하차도 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	옹벽구간 (양방향)	옹벽 벽체부 망상균열 발생으로 미관저해	다수		2019년 단일공사중

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 2개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
BOX구간 (행주방향)	집수정 유입구 퇴적물 상태 점검			상태양호		1
옹벽구간 (행주방향)	배수로에 공사잔재 퇴적	L=5m		시공사에 제거조치 통보		2
BOX구간 (신월방향)	BOX구간 초입 슬라브하면 통행차량으로 철근노출 및 콘크리트 일부 박락	A=25㎡		일상유지보수로 보수		3

※ 붙임 : 현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	집수정 유입구 퇴적물 상태 점검	사진2	배수로에 공사잔재 퇴적
사진3	BOX구간 초입 슬래브하면 철근노출 및 콘크리트 일부 박락