문서번호	시설보수과-6047
결재일자	2019.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	07/11 박문희
협조

일상점검보고서

(개화지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

일상점검 보고서

○ 시설물명 : 개화지하차도(강서구 방화동 650)

시설물개요	폭 : 19.0m (편도 2차로) 연장 : 315.0m(옹벽포함)	법정구분 3종		상태등급 B등급	준공년도 1988.12.15
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		소 장			박문희
			시설보수과장			박병연
			시설7급			김승진

○ 점검일시 : 2019.  7. 8(월)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	옹벽구간 (한강방향)	상부도로 난간에 공사현수막 훼손	N=1개소		직영반 활용 제거완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 0개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
BOX구간 (행주방향)	집수정 수중펌프 가동상태 점검			상태양호		1
전구간 (양방향)	소화기 배치 및 점검표 점검			상태양호		2

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	집수정 수중펌프 가동상태 점검	사진2	소화기 배치 및 점검상태 점검