함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 공기호흡기 용기 위생검사 실시 계획 알림

1. 관련근거

가. 호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준 고시 제8조「위생검사」

나. 안전지원과-4009(2019.2.22.)호「2019년도 공기호흡기 복합용기 위생검사 계획 알림」

2. 소방대원 호흡기 건강관리 및 공기호흡기 용기에 대한 철저한 위생관리를 위하여          『2019년 공기호흡기 용기 위생검사 계획』을 다음과 같이 알리니 각 부서장은 위생검      사에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 7. 23. ~  8. 22.(기간중 18일간)

나. 장    소 : 동작소방서 호흡보호장비정비실

다. 대    상 : 812개 - 붙임문서 참조

구 분	계	현장대응단		수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
		진압대	구조대
수 량	812	70	138	87	78	90	87	95	86	81

라. 점검일자 및 수량 : 붙임문서 참조

마. 검 사 자 : 2인1조(관할 센터2명)

바. 검사결과 입력 : 부서별 위생검사 종료 후 5일 이내 ‘용기관리시스템’에 검사결

과 입력 조치(119행정정보시스템/장비관련/소방장비/보호장비/공기호흡용기 관리에        서 위생검사 결과 입력, 불합격시 반드시 검사 내용에 사유 입력)

3. 행정사항

가. 현장대응단(구조대) 및 각 119안전센터에서는 용기위생검사 담당자 2명을 지정하여         2019. 7. 17.(수)까지 ********* 행정포털메일로 보내주시기 바라며,

나. 각 부서에서는 위생검사시 용기내부의 잔여공기를 천천히 배출하여 빈용기로 가져가고        (※ 공기빼기 시 용기밸브의 입구방향을 아래로 하여 습기가 용기 내부로 침투하지            않도록 주의하고 빠른 공기빼기를 위한 과도한 개방 금지) 주간근무자는 출장조치,           비번직원이 동원될 경우 비번일 초과근무를 사전에 신청하여 주시기 바랍니다.

다. 용기 위생검사 기간동안 현장대응단 화물차(8호차) 용기 운반 차량으로 지정 운영하        여 주시기 바랍니다.

※ 1일 35~70여개 작업 : 센터별 일정은 동작호흡보호정비실 일정에 따라 조율 될 수         있음.***********

붙임  1. 2019년 공기호흡기 용기 위생검사 계획 1부

2. 2019년 공기호흡기 위생검사 목록 및 일정 1부

3. 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고(서식) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	한윤성		장비회계팀장	원용기		소방행정과장	07/15 안서용
협조자
시행	소방행정과-8663	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 구로소방서	/
전화	02-2618-3103	/전송	02-2616-1919	/		/	부분공개(7)