문서번호	시설관리과-12971
결재일자	2019.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		담당주사			시설관리과장
조봉구		송종학			07/16 편병률
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

중블록 관리카드

(길동중블록 2019년 6월)

2019. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

< 중블록 관리 카드 >

1.

길동중블록

작성자: 조봉구

○ 현 황(6월)

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	362,138	70,431	13	98	6	237	22,548
2019년	354,776	71,846	11	94	4	1,642	9,539
증 · 감	-7,362	1,415	-2	-4	-2	1,405	-13,009

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
6월 공급량	3,124,894	3,070,645	-54,249	불일치 (암사수계 보정량 반영)
일평균공급량	104,163	102,354	-1,809

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	95.34	95.60	96.65	96.72	92.46
2018년	95.97	95.07	96.72	97.80	95.91	102.17	94.96	100.94	91.71	100.79	86.25	101.61	87.86
증 ․감	감0.63	증0.53	감0.07	감1.08	감3.45

○ 특이사항

강동구 지역내 재개발 재건축이 다수 있어, 인구 유동이 많음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	2019. 6월 공급량은 3,070천㎥으로 전년 대비 54천㎥(1.74%) 감소하였으며, 전월 대비 38천㎥(1.24%) 감소하였음.
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 7,362명 감소. 수전수 1,274전 증가. 공급량은 전년대비 1.74% 감소하였으며, 지속적인 점검 필요.
유수율분석	4월 현재 유수율 : 95.34% 과대(100%이상) 과소(90%미만) 중블록 아니나, 사업소 목표 유수율 달성을 위하여 꾸준히 관리 필요
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 소폭 감소하였으나, 4월 조정량 감소로 유수율 소폭 하락
추진 내용	- 재개발 재건축 지역에 대한 지속적인 순찰 점검 - 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 422개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	514,132	530,291	증 16,159	유동인구 증감

끝.