문서번호	시설과-1500
결재일자	2019.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	07/17 진병규
협조

테마물놀이터 수질이상에 대한 조치보고

2019. 7

동부공원녹지사업소

(시설과)

테마물놀이터 수질이상에 대한 조치보고

보라매공원 테마물놀이터 수경시설 운영 중 수질에 이상이 발생하여 아래와 같이 조치하고 보고합니다.

※공원운영과-8322(‘19.7.10) 관련

Ⅰ		수경시설 개요

❍ 시 설 명 : 보라매공원 테마물놀이터

❍ 가동일정 : ‘19.7.1.~ 8.31(12~16까지 매시 정각 30분간)

❍ 시설내용 : 놀이(분출) 5종ㆍ물순환ㆍ오존발생 시설

Ⅱ		시설현황

분류	시설명칭	수량	연관시설	비고
계류시설	워터 버켓ㆍ건	1식	퇴수밸브
	반원터널분수	1식	퇴수밸브
	우산조형분수	1식	통수관
	야자버킷분수	1식		퇴수
	기린벤치분수	1식	집수관
집수정	물탱크4×4×h3m	1개소
순환시설	펌프7.5HP	2대
급수시설	펌프1.5HP	1대		50mm
정수시설	오존제어반	1면
배수시설	펌프1.5HP	2대
탄성포장	투수 우레탄	245㎡

Ⅲ		현장확인 사항

❍ 현장확인 일자 : ’19. 7. 9. ~ 7. 15.

❍ 회의참석 업체 : *****************************

****************************

******************************

********

***************************************

❍ 수경시설 확인 가동 : 정상가동 중지 ⇒ 완전배수 ⇒ 시험가동

Ⅳ		수질검사 의뢰

❍ 검사목적 : 변색된 용수의 성분분석 및 인체유해 여부 확인

❍ 시료채취 : 검사의뢰 용기 사용 채수(8리터)

❍ 검사의뢰 : 보건환경연구원에 시료 접수(시설과-1462(‘19.7.11)

❍ 검사항목 : 지하수 먹는물 기준 43항목(미생물 3종 제외)

❍ 검사 소요기간 : 시료 검사결과 확인에 10일 소요

Ⅴ		조치의견

❍ 보관관경 연구원의 수질검사 결과 통보에 따라 조치

※ 수질검사에 따른 물놀이시설 개방 중단과 중단 현장게시

(운영과, ’19.7.12)

Ⅵ		행정사항

❍ 수질복구 시 보건환경연구원에 수질검사 다시 의뢰 확인

<현장사진>

스크린필터 (집수정 내)	분수제어반 (오존제어반ㆍ펌프제어반)	테마물놀이터 (고무칩 포장)