문서번호	정수과-3157
결재일자	2019.7.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		이해원	07/17 이달영
협 조
	주무관			박형수
	주무관			유병생

- 2020년 실행예산 확보 관련 -

고압가스설비 유지보수계획

2019. 07.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

- 2020년 실행예산 확보 관련 -

고압가스설비 유지보수계획

우리 정수센터 아리수생산에 사용되는 고압가스 투입설비의 성능유지와 안정적인 투입관리를 위한 2020년 설비유지계획을 이하와 같이 실시하여 최고 품질의 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 고압가스설비 현황

구 분 가스별	저장량	주요설비	투입 목적	비 고
염소 (Cl2)	18ton	투입기 15대 교반기 8대 인젝터 6대 저장용기 40개 중화설비 1기	살균소독, pH조절 산화 및 색도제거	NH3-N,조류 등
산소 (O2)	40ton	저장탱크 2기 기화기 2기	살균소독, 산화	유기물,조류 등
이산화탄소 (CO2)	40ton	저장탱크 2기 기화기 4기	pH 조절(저감)

□ 설비별 주요 유지보수 계획

○ 염소설비 유지보수

- 안전관리장비 설치

가. 이동식소석회살포기 구매: 노후(2002년 구매)로 인한 작동불량

나. 온풍기 구매: 중화펌프실 및 정수지 후염소 인젝터실 겨울철 동결방지

다. 냉방기 구매: 여름철 고온으로 인한 염소기화기실 기화기 과압방지

-  설비 유지보수 및 안전관리: 염소투입설비, 혼화설비, 중화설비, 저장설비, 기화설비

○ 산소 및 이산화탄소설비 유지보수

- 이산화탄소설비: 노후 밸브 및 게이지류 교체, 제어반 노후부품 교체

- 산소설비: 노후 밸브 및 게이지류 교체

□ 소요예산: 58,760천원

○ 염소설비: 52,760천원

- 안전관리장비 구매(자산취득비)

가. 이동식소석회살포기(1대): 6,160천원

나. 온풍기(2대): 1,400천원

다. 냉방기(1대): 1,200천원

- 주요설비 유지보수

가. 투입기 15대 22,500천원

나. 혼화기 8대 10,000천원

다.  안전관리비 11,500천원

○ 산소·이산화탄소 설비: 6,000천원

- 이산화탄소설비: 3,000천원

- 산소설비: 3,000천원

첨부: 1.  안전관리장비 구매 견적서  3부.   끝.