문서번호	정수시설과-2466
결재일자	2019.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김수영		백상희	07/18 서대훈
협 조
	원수관리과장			정임근
	주무관			김종원
	주무관			함인석

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

[2020년 단위사업]

취‧정수시설물 정밀점검 용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 07.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[2020년 단위사업]

취‧정수시설물 정밀점검 용역 추진계획

시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 취·정수시설물 정밀점검을 실시하여 시설물의 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 사전 발견하여 신속하고 적절한 보수·보강방법을 제시로 시설물의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

□ 동법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등) 제2항(별표3)

◯ 안전점검, 정밀안전진단 및 성능평가의 실시시기

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	건축물 외 시설물
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
C등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

□ 시설물의 정밀안전점검 및 진단 실시주기 조정〔원수관리과-1511(2015.6.18.)〕

※ 상기 근거 시특법에 의하여 전체 취정수장시설물(고도, 통합취수장 포함)은 2년에 1회 주기로 실시하는 정밀안전점검 대상이 되어 2020년도에 실시하여야 함.

Ⅱ		그간 추진 현황

□ 정밀 안전점검 용역 (2년)

◯ 2017년 강북 취·정수시설물 정밀점검용역 시행

◯ 2018년 강북통합취수장 시설물 정밀점검용역 시행

□ 정밀안전진단 용역 (5년)

◯  2018년 강북 취·정수시설물 정밀안전진단용역 시행

Ⅲ		’20년 추 진 계 획

□ 용 역 명 : 강북아리수정수센터 취 ‧정수시설물 정밀점검 용역

□ 용역 대상시설물

◯ 강북 정수시설 100만톤/일, 취수시설 230만톤/일

- 건축물(취수장 4개동, 정수장 10개동)

- 도·송수관로 D=2200~2600㎜, L=26.1km

- 취수장 옹벽 (H=6~15m, L=199m)

- 취수탑 2개소

□ 용 역 비 : 187,242천원

□ 추진일정

◯ 기술용역 타당성 심사(본청 기술심사담당관)------------- 2019. 7.

◯ 추진계획 수립 및 발주--------------------------------- 2020. 2.

◯ 용역추진 및 준공-------------------------------------- 2020.12.

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

Ⅳ		기 대 효 과

□ 취‧정수시설물의 본래 기능유지를 위한 보수‧보강방법 도출 및 정비방안 제시로 설비기능 안정성 확보

□ 시설물 안전사고 예방 등 안정적인 아리수 생산에 기여.  끝.