문서번호	정수시설과-3604
결재일자	2019.7.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	07/22 김중영
협 조
	주무관			이형문

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(5차) 계획

2019. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(5차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제5차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

◯ 정수시설과-3224(2019.7.1.)호 「센터 내 조명기기 정비 계획」

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간: 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.

◯ 계약금액: ***********

◯ 도 급 자: *****************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2019. 7. 31.

◯ 작업목적 및 내용

- **************

· 공사목적: 일반 조명 LED로 교체 및 노후 부점등 조명 정비

· 소요자재: LED 방습등 40W 56등

- **************

· 공사목적: 일반 조명 LED로 교체 및 노후 부점등 조명 정비

· 소요자재: LED 방습등 40W 24등

- ***************

· 공사목적: 정문 앞 야간 조도를 높여 근무자의 출입자 감시 업무 효율 제고

· 소요자재: LED 투광등 120W 4등 및 절연전선(HFIX 2.5㎟) 8m

- *******************

· 공사목적: 실내에 등기구를 추가 설치하여 다목적 공간 활용도 제고

· 소요자재: LED 사각 평판등 40W 8등 및 절연전선(HFIX 2.5㎟) 112m, 가요전선관(CD 16㎜) 56m

- *********************

· 공사목적: 화장실 좌변기 칸에 전용 감지기를 설치하여 이용자가 있을 때만 점등되도록 개선

· 소요자재: 인체감지센서 3개 및 절연전선(HFIX 2.5㎟) 18m, 가요전선관(CD 16㎜) 9m

◯ 현장사진

◯ 추정 공사비: ********

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임  작업지시(내역)서 1부.  끝.