	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	119안전센터 공기호흡기 급속충전장치 누기 여부 파악알림

1. 관련문서

가. 소방청 장비기획과-865(2019.7.22.)호『급속충전장치가 부착된 공기호흡기 누기 실태조사 계획 알림』

나. 안전지원과-15943(2019.7.22.)호『급속충전장치가 부착된 공기호흡기 누기 실태조사 알림』

2. 위와 관련, 우리 서 119안전센터 등에서 붙임 문서를 참조하여 보유한 공기호흡기의 현황 및 급속충전장치 누기 여부를 파악하여 기한 내 문서 제출해 주시기 바랍니다.

가. 조사대상: 현장대응단 및 119안전센터

나. 조사물품: 강동소방서 공기호흡기 526점

다. 제출기한: 2019. 7. 25.(목) 12:00까지

라. 조치사항: 급속충전장치 누기 제품 발견 즉시 유선통보(담당자 현장방문 확인)

※ 공기호흡기 3종 안전장치(2012년 소방청 고시 추가)

소방청 고시 3종 안전장치	급속충전장치

① 전방표시장치(HUD): 공기호흡기 사용자가 충전공기 및 배터리 부족상태 등을 확인할 수 있는 시각적 표시장치

※ ㈜한컴산청(일반용, 허드 모두 제작), 하니웰(일반용만 제작), 미노언(허드방식만 제작)

② 급속충전장치: 공기호흡기 사용 중 용기 내 공기가 부족한 경우 호흡용 공기를 긴급 충전 받을 수 있는 장치

※ 공기호흡기 제작 3사(산청, 하니웰, 미노언) 모두 장치되어 있음

③ 사이렌: 소방대원이 유사시 위험이나 구조신호를 알릴 수 있는 수동형 전기식 경보장치

※ 충전압 50bar(약 5~7분 사용) 이하 시 자동경보(사이렌) - 3사 모두 가능

3. 행정사항

가. 공기호흡기 실태조사는 현물을 바탕으로 전수 조사하시기 바라며, 제출된 내용을 바탕으로 소방청과 전문기관 합동조사(8.1. ~ 8.16.)

나. 붙임3) 서식 시트1은 보유한 허드(HUD) 전체작성

다. 붙임3) 서식 시트2는 공기호흡기 세트 기준으로 작성, 등지게, 용기, 면체, 보조마스크 등 개별 장비는 예비용 수량으로 작성

붙임 1. 공기호흡기 보유현황 1부

2. 공기호흡기 용기 등 물품목록번호 세부정보 1부

3. 공기호흡기 누기 전수조사결과 및 보유현황 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	박종범		장비회계팀장	주원석		소방행정과장	전결 07/23 김승호
협조자
시행	소방행정과-8346	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	부분공개(7)