문서번호	원수관리과-1113
결재일자	2019.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	07/24 서대훈
협 조
	정수시설과장			백상희
	주무관			함인석

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

도·송수관 대형밸브실

산소농도 경고 안내문 설치계획 변경보고

2019.  7.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

도·송수관 대형밸브실

산소농도 경고안내문 설치계획 변경보고

□ 추진경과

○ 도·송수관의 밸브실내 밀폐공간에 출입시 선 산소측정을 하고 출입하도록 유도하는 경고 안내문을 설치하여 밸브실 질식사고를 사전예방

- 사업소장회의 2019.5.30.(목) 14:00 서부수도사업소 업무개선 사례 횡단전개

○ 밸브실 출입전에 “사전 산소농도 측정” “밸브실 송풍” 등 선행작업후 출입토록 하고 있으나 밸브실내에 위험표시가 없어, 무심코 출입하여 발생되는 질식사고를 선제적으로 예방하기 위해 안내판 설치필요

- 2019.6.3. 정수센터 간부회의

○ 산소농도측정 경고안내문 설치 계획수립(원수관리과-870/‘19.6.10)

- 동부수도사업소에 설치의뢰

○ 밸브실 입구 ‘경고판 설치’ 검토결과(본부 시설관리과-6267. 6.21)

- ‘19. 5월 정례사업소장 회의시 “경고판 설치” 현장점검 결과 도입부적합

□ 보고사항

○ 당초 사업소장회의에 제출된 경고판 설치사업을 우리센터에서 도입 횡단전개 사업으로 진행하려던 중

○ 본부 시설안전부에서 현장 확인 등 검토한 결과(별첨보고서)와 같이 상수도밸브실 도입하기에는 부적합하여 사업이 취소됨

<본부 검토보고서 요약>

○ 기 설치된 경고판에 이물질이 쌓여 문구 식별이 불가하였으며 인식의 전환없이는 효과성이 떨어짐.

○ 설치 후 청소 등 정기적인 관리가 필요하며 밸브조절 및 노후화 진행시 교체비용이 추가 발생하는 등 유지관리가 어려움이 예상됨

○(대안) 밸브조절에 지장이 없고 설치가 간단하며 비용이 저렴한 안전표찰을 2020년도부터 대형밸브 점검정비 용역에 반영하여 설치

□ 조치계획

○ 향후 본부에서 대형 제수밸브 점검시(용역사업) 안전표찰을 설치할 예정임에 따라 우리센터에서 설치사업을 취소코자함.

별첨 : 검토결과 보고서(본부 시설안전부) 1부. 끝.