	서울특별시재난안전대책본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	장맛비 대비 사전준비 철저

1. 북태평양 고기압의 가장자리를 따라 습한 공기가 장마전선으로 유입되면서

7월24~27일간 서울지역에 많은 비가 예보되고 있습니다.

- 금일(7.24) : 5~40mm, 내일과 모래(7.25~26) : 100~200mm(많은 곳 300mm 이상)

2. 호우로 인한 피해가 발생하지 않도록 다음 사항을 참고하여 만반의 준비를 해 주시고, 특히 폭염 등으로 빗물받이가 많이 덮여 있을 수 있으므로 각 자치구는 빗물받이 점검·정비에 철저를 기하고, 정비실적을 별첨 양식에 의거 제출하시기 바랍니다.

※ 빗물받이 점검·정비 실적은 매일(24~25일간) 17시까지 메일로 제출(ahndy@seoul.go.kr)

【사전대비】

- 최근 인사이동에 따른 비상연락방 재정비 및 연락체계 유지

- 긴급상황 발생시 CBS 재난문자, 민방위경보시스템 사용 가능토록 정비(확인)

- 집중호우 대응을 위한 침수예측시스템 모니터링

· 예측강우에 따라 침수가 예상되는 자치구는 사전(긴급, 추가) 비상발령

- 빗물받이 점검(오물 및 덮개 제거) 및 실적 제출

- 산사태, 붕괴우려가 있는 취약 시설 및 지역에 대한 예찰활동 강화

- 강풍대비 현수막, 간판, 태양광판. 옥상 조형물 등 체결 상태 점검 및 결박(철거 등)

- 저지대, 재난취약지역 및 침수위험지역 사전점검

- 집중호우 대비 지하차도 펌프시설 점검·정비 실시

- 굴착 공사장, 하천변 공사장 등 위험 공사장 점검

- 공사장 가림막, 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치

- 저지대 침수 대비 배수펌프 준비 및 점검

- 도로내 쓰레기 수거 및 반출 금지토록 지역방송 등에 홍보

- 집중호우시 하천예경보 신속 송출 및 사전에 하천 통제 실시

- 안양천, 탄천, 중랑천 둔치내 차량 사전 대피

- 그늘막 등 폭염저감시설로 피해가 발생하지 않도록 결박조치 등

붙임 : 1. 빗물받이 점검,정비실적  양식 1부.  끝

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실1-25,서관과01-162,서구1-25,서사01-42,서상수1-40,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
주무관	안덕용		치수계획팀장	박홍봉		하천관리과장	07/24 한유석
협조자
시행	서울특별시재난안전대책본부-113	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개