문서번호	물순환연구과-6986
결재일자	2019.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
박석주	안진	최영준		07/25 주윤중
협 조
	총무과장		이미영
	주무관		홍석재

하수관로 유량측정용 레이다 유량계 수리 계획

2019. 7.

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하수관로 유량측정용

레이다 유량계 수리 계획

하수분야 연구과제인「군자지역 내 하수도 관거 시스템의 물질수지 산정에 관한 연구」수행에 필요한 유량계의 보드 및 레벨 신호변환기의 고장이 발생하여 교체하고자 함.

□ 장비개요

○ 제 조 사 : HACH (Flo-Dar 유량계)

○ 측정항목 : 수위, 표면유속

○ 설치위치 : 군자배수분구(새말빗물펌프장) 우수토실 차집 후

○ 활    용 : 하수유량측정

□ 문제점

○ 차집 전 유량계를 차집 후로 이설 설치시 정상작동

○ 차집 후 유량계 설치시 수위 측정 불가

- 초음파 송출 및 초음파 수신 감도 저하

□ 구매방법

○ 소요예산 : 금 7,150,000원(금 칠백일십오만원)-부가가치세 포함

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 계약방법 : 전자 수의 시담(수의계약)

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제5호

나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제4호

바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우

○ 수의계약 사유 : 추정가격이 2,000만원 이하의 소액

□ 향후계획

○ 연구업무로 사용하는 유량측정기를 신속히 수리하여 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하고자 함.  끝.