운영 일지(침지, 가압) 2019/7/27, 토

주무관	정수과장			결재
김민석	07/29 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-8105

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	5,297	6,992	5,242	6,992	99	100	21	28
가 압 식	8,364	8,746	8,281	8,672	99	99	33	35
계	13,661	15,738	13,523	15,664	99	100	27	31

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	2,000	64	1,936	1,152	0	1,152	5,083	0	5,083	4,250	0	4,250
가압식	1,685	137	1,548	2,019	0	2,019	356	0	1,102	1,469	0	1,469

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	475	0	475	325	0	325	250	0	250

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검
가압식	○ 시설물 점검