문서번호	급수운영과-4996
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		정재현	06/04 신용철
협조	기획예산과장		박재희
	재무회계과장		김분숙

통합정보센터 무정전전원장치 배터리 교체 계획

통합정보센터 무정전전원장치 배터리 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

통합정보센터 무정전전원장치 배터리 교체 계획

통합정보센터 무정전전원장치(UPS)가 장기간 사용으로 배터리가 노후화되고 누액 등으로 상태가 불안정함에 따라 소모품을 전량 교체하여 시스템을 안전하게 운영하고자 함.

무정전전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply) : 순간정전(수초 또는 수분) 또는 정전으로 인한 단전시 배터리를 통해 정보시스템에 전원을 공급해 주는 장비

□ 추진배경

❍ 무정전전원장치(UPS) 설치 후 7년이상 사용으로 배터리가 노후화됨에 따라 배터리 등 관련 소모품 교체   ※ 권장 교체 주기 : 3년

❍ ′18년 점검 결과 소모성 부품에서 누액 및 복배 현상 발견

□ 운영현황

********************************************************************************************************************************************

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 6월 ~ 8월

*************************

**************

*****************************************

**********************************************

❍ 계약방법 : 전자공개 수의계약

❍ 예산과목 : 일반관리비, (아리수통합정보센터시스템 유지관리), 수선유지교체비, (수선유지비)

❍ 납품기한 : 계약일로부터 2개월

□ 추진계획

❍ 사 업 명 : 통합정보센터 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체

*****************

***********************************************************************************************************

❍ 설치장소 : 상수도사업본부 아리수통합정보센터 기계실

❍ 교체방법 : 계약 체결 후 별도 계획 수립 후 작업 예정

※ 전원 절체(바이패스)를 통해 정보시스템에 전원공급 중단 없음.

❍ 기대효과

- 무정전전원장치(UPS) 소모품 적기 교체로 정보시스템을 안전하게 운영하고 수질․유량․수운영정보 등 업무서비스의 안정된 제공으로 상수도사업본부 기관 신뢰도 제고

□ 향후계획

❍  계획수립 및 계약심사(시 계약심사과)  : '19. 6월

❍  발주 및 공고, 사업자 선정            : '19. 6월

❍  물품 납품 및 교체 작업               : '19. 7월 ~ 8월

붙 임 : ‘18년 무정전전원장치(UPS) 및 배터리 점검 결과 1부.  끝.