문서번호	시설관리과-17069
결재일자	2019.8.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최경철	전동근	08/02 代전동근

상수도관 원인자 이설 착공 관련 보고 (서초구 하수관로 확관 및 침수예방공사 구간 내 상수도 원인자 이설공사)

2019. 8. 02.

강남수도사업소

(시설관리과)

상수도관 원인자 이설 착공 관련 보고

(서초구 하수관로 확관 및 침수예방공사 구간 내 상수도 원인자 이설공사)

서초구청(물관리과)에서 시행 중인「서초구 하수관로 확관 및 침수예방공사」중 저촉 상수도관 원인자 이설 공사관련입니다.

위와 관련, 협의 완료 후 원인자로부터 착공계 제출 받아 아래와 같이 검토 보고 드립니다.

※1  이설 협의요청 보고(시설관리과-15666,′19.7.12.)

※2  이설 협의에 따른 회신(시설관리과-15818′19.7.16.)

□ 현 황

○ 공 사 명: 서초구 하수관로 확관 및 침수예방공사 구간 내 상수도 원인자 이설공사

○ 시 행 청: 서초구청 물관리과

○ 공사위치: 서초동 1666-17외 1개소 일대

○ 관련문서: 서초구청 물관리과-14268(2019.07.24.)

○ 상수도공사 개요

연번	위치	상수관로				수압(kg/㎠)
		관경(mm)	연장(m)	관종	부설년도
1	서초동 1659-17	*****	***	****	****	4.2
2	서초동 1666-17	*****	****	****	****	4.1

□ 보고내용

○ 착공계 제출사항

- 시공업체 선정: ****************

- 현장대리인 선임계

**	****	****	****	**
***	********	****** *****	*************	********

- 공사기간: 2019.07.24.~2019.08.30.

○ 사급자재 공급원 승인 검토

- 품   명: KP주철직관(에폭시) 외 7종

- 공급원:***************

- 검토사항: KP주철직관(에폭시) 외 7종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS 공인기관 시험 성적서, 위생안전 기준 및 납품 실적 검토 등

○ 이설공사 시행계획 검토 의견

- 서초구 서초동 1666-17번지 외 1개소 일대에「서초구 하수관로 확관 및 침수예방공사와 관련 하수관로 확장 공사구간에 지장물(상수도) 저촉으로 인하여 불가피하게 상수도관 이설공사를 시행하여야 하는 실정임.

- 상수도관 이설 시 신설관 이격거리는 다른 시설물과 0.3m 이상 유지하여야 함

- 이설공사 시 시민에게 단수피해가 없도록 무단수로 이설시행

□ 조치의견

○ 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치 기준 “건설산업기본법 시행령 제35조(별표5)”에 의거 검토한 바 자격 기준에 적합하고,

○ 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한 바 붙임과 같이 적합하므로 사용승인 처리하고 상수도이설공사

시 반드시 상하수도 전문의 별도 감리원 입회하에 공사시행해야 함을 통보하여 공사감독 업무에 철저히 기하고자 합니다.

붙임: 1. 협의검토보고서 1부.

2. 지장물 위치도 및 현황사진 1부.

3. 착공신고서 1부.

4. 상수도관 보호지침 1부.  끝.