“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	돌발강우 대비 하수도사업 안전관리 현장점검 계획 통보

1. 우리 시에서는 “우기철 돌발강우 대비”하여 '19년 하수도사업 공사장에 대한 안전관리 이행 실태를 점검하고자 아래와 같이 현장점검 계획을 통보하오니 사전 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 금회 점검에 제외된 사각형거 하수도사업 공사장(10억미만)에 대해서는 자치구별 자체 점검계획 수립 시행하여 주시고, 사각형거 내부 측량 시에도‘돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼’을 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

- 점검대상 : '19년 하수도사업(10억이상) 공사 및 사각형거 내부 측량 대상 43건

- 점검기간 : '19.8.6.(화) ~ 8.9.(금), 4일간

- 점 검 자 : 외부 전문가(8), 사업관리 용역사(8), 서울시(13)

- 점검방법 : 7개조 편성 자치구 현장점검 시행

나. 중점 점검사항

-‘돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼 준수’여부

※ 강수확률이 50이상의 경우나 육안으로 하늘에 먹구름 확인 시 작업 중단 후 즉시 철수

- 공사장 주변 불량시공, 위험요소, 청소상태 등 점검

-‘하수도관리 GIS DB 정확도개선 측량’대상 안전관리 실태 점검

-‘'19년 상반기 하수도사업 점검’결과 지적사항 이행실태 점검

다. 자치구 협조사항

- 공사장별 공사 관련서류 및 도면, 점검장비(랜턴, 방진복, 장화, 산소농도 측정기 등) 준비

- 안전관리 작업계획서, 안전교육 근거자료, 비상연락망 체계 등 현장에 비치

※ 자세한 사항은 붙임 현장점검 계획 수립 참고

붙 임 : '19년 우기철 돌발강우 대비 하수도사업 안전관리 현장점검 계획 1부.

- 돌발강우 대비 하수도사업 점검 대상(10억이상) 현황 1부.

- 하수도사업 현장점검 결과(점검자) 1부.

- GIS DB 정확도 개선 안전점검 계획 및 점검표 1부.

- 점검반 편성 및 점검일정 1부.

- 돌발강우 대비 하수도사업 안전관리 점검(착안)사항 1부.

- 돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업 담당부서
주무관	정재훈		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	08/05 하상문
협조자
시행	물재생계획과-10752	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3790	/전송	2133-1042	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)