문서번호	물재생계획과-10748
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
정재훈	이한복	08/05 하상문
협 조
	하수정비팀장		이두환
	하수계획팀장		김준형
	하수설계팀장		강철규

- 2019년 우기철 돌발강우 대비 -

하수도사업 안전관리 현장점검 계획

2019. 8.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 2019년 우기철 돌발강우 대비 -

하수도사업 안전관리 현장점검 계획

돌발강우 대비 자치구에서 시행 중인 '19년도 하수도사업에 대한 안전관리 이행 실태를 점검하고 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 점검목적

○ ‘돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼’ 준수 여부

○ ‘하수도관리 GIS DB 정확도개선 측량’ 대상 안전관리 실태 점검

○「'19년 상반기 하수도사업 점검」결과 이행실태 점검

□ 점검개요

○ 점검대상 : '19년 하수도사업(10억이상) 공사 및 사각형거 내부 측량 대상 43건

- 사각형거 보수보강(35), 침수해소사업(5), 사각형거 내부 측량 대상(3)

○ 점검기간 : 2019. 8. 6.(화) ~ 8. 9.(금)

○ 점검참여 : 외부 전문가(8), 사업관리 용역사(8), 서울시(13)

- (전문가) ******************************

*****************************

*****************************

****************************

- (용역사) 사업관리 용역사 : 동해(2), 삼안(2), 이산(2), 도화(2)

- (서울시) 자치구별 점검자 7개조 편성(13)

○ 점검방법 : 7개조 편성 자치구 현장점검(전문가 + 용역사 + 서울시) 시행

- 외부 전문가는 현장점검 결과 의견서 제출

- 점검자는 붙임2 ‘하수도사업 현장점검 결과서(파일)’ 제출

○ 점검반 편성: 7개조 13명(서울시)

조명	점 검 자	점검대상 자치구	건수
1조	************* 하수계획팀장, 김민석	강서(2), 구로(1), 금천(2),	5건
2조	*********** 하수설계팀장, 김영희, 곽인복	종로(3), 마포(5)	8건
3조	*********** 하수정비팀장, 이승주	노원(1), 도봉(1), 동대문(1), 용산(2)	5건
4조	*********** 하수관리팀장, 김병오	서초(6)	6건
5조	********** 하수관리팀장, 강청금	송파(3), 강동(3), 강남(1)	7건
6조	*********** ********** 하수관리팀장, 정재훈	성북(3), 성동(3), 광진(2), 영등포(1)	9건
7조	******* 하수정비팀장, 김석곤, 곽민철	서대문(2), 용산(1) (※사각형거 내부 측량)	3건
※ 사업관리 용역사(8명) 포함 점검반 편성 및 일정은 붙임4 참고

□ 중점 점검사항

○ 돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼 준수

- 하수관로 내부 작업시 사전 신고(안전작업계획서) 절차 이행 여부

- 강수확률이 50%이상의 경우나 육안으로 하늘에 먹구름 확인 시 작업중단 후 즉시 철수 여부 확인

- 안전관리를 위해 적정 작업자 배치 등 확인

- 정기․수시 안전교육(우기철 월2회) 실시 여부

- 작업장 주변 출입금지 표지판 설치 등

- 관로 내 작업개시 전 가스농도 측정 실시 여부

- 작업자 안전장비(안전모, 안전화, 무전기, 산소농도 측정 등) 착용 여부

- 돌발강우 대비 공사현장 내 긴급 대피시설 설치 여부

- 작업중 행동요령, 돌발 강우시 대피요령, 안전사고 발생시 조치 및 결과보고 등 매뉴얼 숙지 여부

○ 공사장 주변 불량시공, 위험요소, 청소상태 등 점검

- 공사장 주변 시설물 손상, 퇴사퇴적 및 도로침하 등 발생 여부

- 하수관로 침하, 물고임 등 경사 불량 발생 여부

- 하수관로(사각형거) 내 공사자재, 물막이용 마대 등 방치 여부

○「하수도관리 GIS DB 정확도개선 측량」대상 안전관리 실태 점검

- 작업 전 : 일기예보 수시 확인, 안전장비 착용 및 구비상태, 작업인원 및 지상·지하 안전 감시자 배치여부 등

- 작업 중 : 산소 농도측정, 지상 및 관로내 무선통신 이상유무 확인

- 작업 후 : 작업장 마무리 정리정돈, 안전관리 일지 작성확인 등

○「'19년 상반기 하수도사업 점검」결과 지적사항 이행실태 점검

- 상반기 점검결과 지적사항(금회 현장점검 대상) 조치계획 이행여부 실태 점검

□ 행정사항

○ 경미하거나 부적합한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치

○ 사업장 내 안전관리 미흡 시설물은 보완정비 요청

- 사업장 내 시설물 상태 등 안전관리 정도가 매우 미흡한 경우 시공사, 감리사 벌점 부과 등 엄중 조치

○ 안전작업 계획서, 안전교육 실시 근거자료, 점검장비 등 준비(자치구)

- 공사장별 공사 관련서류 및 도면, 점검장비(랜턴, 방진복, 장화등) 준비

- 안전관리 작업계획서, 안전교육 일지, 비상연락망 체계 등 현장에 비치

□ 소요예산

○ 외부전문가 수당 지급 : 1,800천원

- 12일(전문가) × 150,000원 = 1,800,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ '19.08.05. : 하수도사업 안전관리 현장점검 계획 통보(서울시)

○ '19.08월    : 현장점검결과 통보(서울시) 및 조치계획서 제출(자치구)

붙임 : 1. 돌발강우 대비 하수도사업 점검 대상(10억이상) 현황 1부.

2. 하수도사업 현장점검 결과(점검자) 및 의견서(전문가) 1부.

3. GIS DB 정확도 개선 안전점검 계획 및 점검표 1부.

4. 점검반 편성 및 점검일정 1부.

5. 돌발강우 대비 하수도사업 안전관리 점검(착안)사항 1부.

6. 돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼 1부.  끝.