심장충격기 점검표(펌뷸런스)				결재	담당자				3팀장		119안전센터장
공덕119안전센터-3165					허용국				김정일		08/06 代최우식
점 검 일 시	2019년 08월 05일		소방서/ 부서명	마포소방서 공덕119안전센터
제품명(제조사)	i-PAD CU-SP1 Plus (씨유메디칼)		제조년일	2019. 06.03.
제품시리얼번호	G1R18J262		차랑번호 (설치장소)	99서5297 (펌프차)						펌뷸런스구급운영
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O				유효기간 : 2020.04
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				1회용 패치
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O				충전불필요 (소모품-LiMnO2건전지)
- 완충된 여분 배터리 있음			-
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-
- 기록용지			-
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				1회용 패치
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 1 ) 회
점 검 자 계급 소방위 성명 허용국								허용국