문서번호	시설보수과-6885
결재일자	2019.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	08/08 代박종윤
협조

“개봉철도고가”우기 후 점검결과 보고

(‘19.8.7)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가”우기 후 점검결과 보고

□ 시설물개요

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 8. 7(수)

○ 점 검 자 : 시설담당자외 1

○ 점검위치 : 교량 상부

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	규모	조치계획	비고
교량 상부	교량 포장부 및 교량 하부 바닥판 포트홀 등 망상균열 발생여부 점검	-	특이사항 없음 (지속관찰)

▶ “개봉철도고가 성능개선공사” 시공사 육안 점검실시 (8.6) -- 특이사항 없음

□ 점검사진

상부 포장 보수 구간(S1~S6) -- 주의관찰(이상없음)
상부 포장 보수 구간(S1~S6) -- 주의관찰(이상없음)		신측이음(A1,A2) — 주의관찰(이상없음)