＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	(주)빌드원건설
(경유)
제목	공사구간 내 상수도 시설물 조회 회신(송파동 56-7)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 『송파동 56-7 근린생활 신축공사』에 따른 상수도분야 질의 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 지하 시설물 현황: 도면 별첨

1) 매설 현황: 배수관 200mm

2) 매설 심도: 1.3m

※ GIS 전산자료 기준으로서 실제 매설 현황과 상이할 수 있음

나. 상수도관 안전관리 지침 주요 내용

1) 상수도관 손괴 예방 철저

2) 현장에 비상연락망 비치

3) 공사 시 확인굴착 시행하여 매설물 현황 확인

붙임  1. 지하시설물도 1부.

2. 접수 공문 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		주무관	양봉우		급수운영과장	08/08 김태형
협조자
시행	급수운영과-12789	(		)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	부분공개(3)