문서번호	안전지원과-17682
결재일자	2019.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	광나루안전체험관장
남기훈	08/14 신동길

광나루체험관 체험시설 일일 점검부(8.14.)

2019

【선박․수압문 안전체험장】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 한철호/서  헌

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
선박 안전체험	승.하선용 유압 램프 작동상태(up/down)	A	○
	6축 모션케이스 볼트풀림 여부	A	○
	6축 모션 작동상태	B	○
	6축 모션 비상정지 작동상태	A	○
	모션컨트롤러 장치제어 PC 작동상태	B	○
	LCD 모니터 & 스피커 작동상태	B	○
	본선 객실 및 상갑판 바닥상태	B	○
	비상집합장소 게시물 상태	B	○
	볼풀 불수량 적정 및 청소 상태	B	○
	슬라이드 하강시 위험요소 여부	B	○
	본선내 이동시 위험요소	B	○
	유압식 램프 위험 요소	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
수압문 & 일체형PC	체험 단계별 작동상태	B	○
	일체형 PC 작동상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
구명벌 & 구명용품	구명벌 외관상태 및 공기충진상태	B	○
	내부 전시물품 수량 및 관리상태	B	○
	SOLAS(해상안전협약)에 따른 관리상태	A	○
특 이 사 항

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【라이드․안전극장․다목적 홀】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 유영보/김자겸

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
라이드영상관 (테스트시범운행)	안전레바 풀림상태		×
	모션케이스 상･하부 볼트풀림 여부		×
	에어컴프레셔 내부 탱크 배수(주1회)		×
	안전레버 수동/자동 작동상태		×
	모션컨트롤러 장치제어 PC 작동상태		×
	LCD 프로젝터 과열 및 추락위험성		×
	탑승리프트 수동/자동 작동상태(up/down)		×
	빔프로젝터 작동상태(렌즈 포함)		×
	LCD 프로젝터 필터 청소상태		×
	비상버튼 작동상태		×
	3D안경 상태		×
	계단위험 요소		×
	기타 화재 위험성		×
안전극장	프로젝터 부착 상태	B	○
	마이크 및 PC 작동상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
다목적실	다목적실 전원 장치 및 콘센트	B	○
	마이크 및 PC 작동상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
특 이 사 항

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【태풍․지진․웃음극장】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.      ■ 점검자 : 한철호/최재혁

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고 (조치사항)
태풍체험	기계실 내부(모터, 벨트, 청결상태 등)	A	○
	관람용 유리 및 내부조명 유리 상태	A	○
	분전함 파워스위치 on/off 작동상태	B	○
	시스템 랙 / 제어용 컴퓨터 작동상태	B	○
	터치스크린 자동모드/수동모드 작동상태	B	○
	카메라/모니터/풍속계기판/조도/영상 작동상태	B	○
	음향 및 마이크 작동상태	B	○
	기동조작 S/W류 작동상태	B	○
	전동모터 동력전달 V벨트 상태	B	○
	송풍기 정상작동 및 이상 여부	B	○
	기계실 구리스 주입 여부	B	○
	LCD프로젝터 필터 청소상태	B	○
	LCD프로젝터 램프 상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
지진체험	체험시설 내 집기류 고정상태	A	○
	모션 진동축 볼트풀림 여부 확인	A	○
	파워팩 전원스위치 작동상태	B	○
	비상정지스위치 , 컴퓨터 작동상태	B	○
	모션 플랫폼 초기위치 및 작동상태	B	○
	연출가스렌지/전등/진도구현/ 진도표시계 작동상태	B	○
	터치스크린 작동상태	B	○
	기기작동 중 이상소음 발생여부	B	○
	기타 화재위험성	B	○
웃음극장	PC 작동상태	B	○
	프로젝트 작동상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
특기사항

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【화재대피․응급】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 남기훈/서  헌

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
화재대피체험	체험장 내부 시설(바닥, 벽, 천장)파손 상태	A	○
	포그머신 작동상태 (과열)	B	○
	효과 재연 시설(벽, 움직이는 벽, 천정, 발열손잡이, 음향효과 등) 작동상태	A	○
	마이크 및 스피커 작동상태	B	○
	3층 연결 계단 상태	B	○
	분전반 스위치 상태	B	○
	유도등 점등 상태 및 파손여부	B	○
	감시 모니터 및 카메라 작동상태	A	○
	연출 엘리베이터 조명 상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
	빔프로젝트 작동 상태	B	○
	조작부 스위치 상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
응급처치체험	내부 관람용 유리 상태 확인	A	○
	AED(12) 충전 및 작동 상태	B	○
	프로젝터 및 PC 작동상태	B	○
	실습용 마네킨 (성인16 ,소아16 ,영아18 , 반신17, 기도폐쇄5)	B	○
	창고(스크린 뒷편) 관리 상태	B	○
	응급의약품(소독거즈 등) 관리상태	B	○
	분전반 스위치 On/Off 작동상태	B	○
	손 소독기(전체) 관리상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
특 이 사 항	※ 화재대피 체험장은 반드시 점검자가 내부 입장하여 확인 할 것

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【소화기․방화셔터․승강기】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 유영보/김현종

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
소화기체험	펌프실 펌프 작동상태	A	○
	소화기 물공급 호스 연결상태	A	○
	빔프로젝터/콤프레샤/가압펌프/표시램프점멸상태/압력계 작동상태	B	○
	분전반 전원 On/Off 상태	B	○
	영상장치 작동상태	B	○
	직결식 소화기 작동상태	B	○
	옥내소화전 작동상태(호스릴,수관적재식)	B	○
	진열장 소화기 관리상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
방화셔터	감지기 작동상태	B	○
	방화셔터 작동상태(오작동 여부)	B	○
	방화셔터 파손 여부(용접부 등)	B	○
	기타 화재위험성	B	○
승강기	승강기 진동모터 작동상태	A	○
	승강기 작동 상태	B	○
	내부카메라 및 TV 작동 상태	B	○
	체험용 에스컬레이터 상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
특 이 사 항	※ 소화기 체험장 미끄럼 방지 주의(교관 지도 철저)

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【 지하철 】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 유영보/이혜령

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
지하철 체험	체험장 내부 시설(바닥, 벽, 천장)파손 상태	A	○
	포그머신 작동상태 (과열)	B	○
	빔프로젝트 작동 상태	B	○
	모형 손잡이등 내부 시설 고정상태	B	○
	에어컴프레셔 작동상태 (지하철문, 객석)	A	○
	출입문 비상콕크 작동상태 2개소	B	○
	비상용 통신설비 및 스피커 작동상태 2개소	A	○
	객석 하부 연출 조명 상태 2개소	A	○
	영상 출력용 모니터(대형, 4개) 및 영상재생용 pc 3개 상태	A	○
	스크린 도어 작동상태	A	○
	개찰구 음향 상태	A	○
	조작부 스위치 상태	A	○
	열차 밖 화재용 비상마스크 진열대 상태	A	○
	지하철 체험장 내부 배전반 스위치 상태	A	○
특 이 사 항	※ 소화기 체험장 미끄럼 방지 주의(교관 지도 철저)

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【내부 피난대피시설】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.      ■ 점검자 : 남기훈/서  헌

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
피난대피시설	완강기 결착 상태(볼트,와이어,로프 등)	A	○
	완강기 지지대 고정상태(용접부분 등)	A	○
	완강기 조속기 제동력 확인	A	○
	승강식 피난기구 상태 (사용횟수,손잡이,리드롤러,가이드레일)	A	○
	체험시설 안전펜스 고정상태	B	○
	안전로프 매듭 및 결착상태	B	○
	완강기 가슴끈 박음질 상태	B	○
	완강기 로프 상태(꺽임,풀림,눌림현상 등)	B	○
	승강식 피난기구 설치 고정 상태	B	○
	승강식 피난기구 카운트 수(數)확인	B	○
	고정식 사다리 고정상태	B	○
	접이식 사다리 고정상태	B	○
	2층 발판 용접상태 및 처짐 상태	B	○
	미끄럼 피난기구 고정상태	B	○
	기타 추락 위험성	B	○
특 이 사 항

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【3D영상관․안전상식】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 유영보/김자겸

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(내용)
3D 영 상 관	영상관 시스템 작동상태	B	○
	제어PC 작동 상태	B	○
	관람 의자 고정 상태	B	○
	빔 프로젝트 작동 상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
소방안전상식	제어PC 작동상태	B	○
	SOFT-WARE 작동상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
특 이 사 항

※ 범례 : ○(양호함),△(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【출동어린이소방대 · 전시소방차량】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.      ■ 점검자 : 한철호/안은혜

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(내용)
소화전·소화기 (야외)	옥외소화전 펌프 및 소화전함 상태 (터빈펌프,앵글밸브,비상벨 등)	B	○
	소화전 호스 및 관창(누수 및 잠김상태 등)	B	○
	체험용 소화기 상태(누수,파손 등)	B	○
	소화기 급수용 고무배관 상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
화재진압 체험하우스 (불난집)	체험하우스 건물 상태	B	○
	화재진압 타이머 전광판	B	○
	포그머신(대형) 작동상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
교통신호등 및 교통표지판	제어 판넬 작동상태	B	○
	신호등 작동 상태	B	○
	기타 화재위험성	B	○
소방전기차 및 전시 소방차량 (고가차, 펌프차,구급차)	소방전기차	B	○
	전시용 펌프차,사다리차,구급차	B	○
	고가차 승차용 사다리 상태	B	○
	기타 고정 상태	B	○
특 이 사 항	※ 야외 체험장비 ON/OFF 상태 확인 철저

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

※ 범례 : ○(양호함),△(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【2,3층 외부 구조대 및 완강기】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.      ■ 점검자 : 유영보/김자겸

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
완강기	완강기 결착 상태(볼트,와이어,로프 등)	A	○
	완강기 지지대 고정상태(용접부분 등)	A	○
	완강기 조속기 제동력 확인	A	○
	완강기 가슴끈 박음질 상태	B	○
	완강기 로프 상태(꺽임,풀림,눌림현상 등)	B	○
	안전벨트, 릴 감개 등 훼손여부 확인	B	○
	기타 추락 위험성 여부 확인	B	○
오토빌레이	케이싱, 보속품 청소상태	B	○
	웨빙 마모상태(가장자리, 표면) 확인	A	○
	웨빙 수축작용 강력, 매끄러움 확인	A	○
	카라비나 마모, 손상 및 스위블 상태 확인	B	○
	케이싱, 장착구멍 및 플라스틱 커버 상태	B	○
	인증 레이블의 날짜가 적정상태	B	○
	기타 추락 위험성 여부 확인	B	○
(경사식)구조대	상부설치금구, 포대본체 상태 확인	B	○
	낙하방지장치(그물망) 상태 확인	B	○
	전장지지대 지지상태 확인	B	○
	화상방지 상,하의 상태확인	B	○
특 이 사 항

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)

【3층 생활안전체험장】

■ 점검일자 : 2019.   8.  14.     ■ 점검자 : 남기훈/김현종

A:정밀점검(주간점검:관장)  B:일상점검(육안,기능점검)

시 설 명	점 검 사 항	점검등급	점검결과	비고(조치사항)
100“영상 & 주 체험장	소개영상 구동 작동상태	A	○
	콘텐츠별 브이터치 작동상태	A	○
	음향 적정 작동상태	B	○
	베란다 난간 작동상태	B	○
	베란다 방충문 외관상태	B	○
	비상탈출용 로프 비치상태	B	○
	경량식 칸막이 작동상태 및 외관점검	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
주방,거실,욕실 (브이터치)	브이터치 작동상태	B	○
	마이크 및 PC 작동상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
판넬부착 체험	전원 장치 및 작동상태	B	○
	안전벨트 소모품 적정 비치상태	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
생활안전 전시물	전시물 비치상태 육안점검	B	○
	기타 화재 위험성	B	○
특 이 사 항

※ 범례 : ○(양호함), △(요보수), ×(긴급수리 또는 가동중지)