출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		박선희	08/16 안창수
협 조

명에 의하여 강서구 화곡동 374-1 월정초등학교의 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019 .   8.   16.

보 고 자 :   직 주무관   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2019. 8. 14.(수) 13:00 ~ 16:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(강서구 화곡동 374-1)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
21025879	월정초등학교	20	0	50	d12-863	누수감면

2. 검침자료

No	납기년월	고객번호	업종	가구수	당월
					코드	지침	사용량
1	2019-08-31	21025879	20	0	10	93,809	3,040
2	2019-06-30	21025879	20	0	10	90,769	2,595
3	2019-04-30	21025879	20	0	10	88,174	2,039
4	2019-02-28	21025879	20	0	10	86,135	1,389
5	2018-12-31	21025879	20	0	10	84,746	2,308
6	2018-10-31	21025879	20	0	10	82,438	1,811
7	2018-08-31	21025879	20	0	10	80,627	2,343
8	2018-06-30	21025879	20	0	10	78,284	2,333
9	2018-04-30	21025879	20	0	10	75,951	1,902
10	2018-02-28	21025879	20	0	10	74,049	1,447
11	2017-12-31	21025879	20	0	10	72,602	2,256
12	2017-10-31	21025879	20	0	10	70,346	2,062
13	2017-08-31	21025879	20	0	10	68,284	2,165
14	2017-06-30	21025879	20	0	10	66,119	2,258

3. 건물현황(사용실태)

○ 위 수전은 초등학교 건물로, 연면적 11,875㎡의 2개동의 건물을 사용하고 있음.

내용	4. 누수내용 ○ 위 수전은 계량기에서 건물사이로 공급되는 지하매설관(강관 50A)에서 인입배관 노후로 누수가 발생하였으며, 2019.8.13. 파손된 배관을 보수하여 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 2년간(2017,2018년 8월납기) 동월납기 평균사용량이 2,254㎥이나, 19.8월납기분 검침량이 3,040㎥으로, 인입배관 노후로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 학교 특성에 따른 계절별 사용증감을 반영 누수 전 (정상)2017,2018년 8월납기 평균사용량(2,254㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

누수위치 굴착	누수위 확인	누수위치 보수완료
인입배관 노후로 인한 누수수리

따로붙임 : 전자세금계산서 1부. 끝.