문서번호	조경과-12017
결재일자	2019.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
정소영	김병완	08/19 代김호석

2019년 물놀이형 수경시설 점검계획

2019. 8.

푸른도시국

(조 경 과)

2019년 물놀이형 수경시설 점검계획

2019년 물놀이형 수경시설 가동 및 이용객 증가에 대비 수질 등 관리실태를 점검하여 안전한 물놀이 공간 조성에 기여하고자 함

Ⅰ	추진근거

❍ 물순환정책과-10674호(2019.6.27.)

❍ 조경과-5478호(2019.4.12.)

Ⅱ	점검개요

❍ 점검대상 : 접촉형 물놀이시설 155개소

❍ 점검기간 : 7~9월

❍ 점검방법

- 시설별 연1회 이상 시·자치구 합동점검 시행

- pH, 유리잔류염소 현장측정, 대장균, 탁도 등 채취 후 각 자치구 보건소에 검사의뢰

❍ 점검인원

- 서울시 조경관리팀 직원3명(수질분야 시료채취 교육대상자)

- 자치구 수경시설 담당직원

※ 점검기관 및 현장 여건에 따라 달라질 수 있음

Ⅲ	주요 점검사항

❍ 수질 및 관리기준 적정 준수 여부

측정항목	pH	유리잔류염소 (mg/L)	대장균 (개체수/100mL)	탁도 (NTU)
수질기준	5.8∼8.6	0.4∼4.0	200미만	4 이하

※ 오존 및 자외선 소독시설은 유리잔류염소 측정 제외

❍ 운영기간 중 15일마다 1회 이상 수질검사 실시 여부

❍ 소독, 저류조 청소, 안내판 설치 등 관리기준 준수 여부

Ⅳ	향후계획

❍ 수질기준 초과시설 즉시 시설 개방중지 및 개선 조치

- 소독 또는 청소, 용수교체 등 조치 및 수질 재검사 후 시설 재개방

❍ 수질 및 관리기준 준수 미이행 시설 과태료 부과 등

※ 물환경보전법 제82조 및 같은법 시행령 제85조 관련 별표18 과태료 부과기준

Ⅴ	행정사항

❍ pH측정기, 유리잔류염소 측정기 사용준비

- 물순환정책과로부터 측정기 각1대 사용 후 반납

❍ 몰놀이형 수경시설 점검계획 알림(조경과→자치구)

❍ 점검결과 제출(조경과→물순환정책과)

붙 임 : 관련공문 각1부.  끝.