문서번호	공원녹지정책과-15768
결재일자	2019.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
최복규		김상주	08/21 하재호
협조

- 2019년 하반기 -

서울로 시설물(건축·토목) 안전점검 계획

2019. 8.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

2019년 하반기

서울로 시설물(건축‧토목) 안전점검 계획

서울로 시설물(건축‧토목)에 대한 안전 및 유지관리를 위해 안전점검을 실시하여, 시설물 기능유지와 시민 안전 확보에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

- 안전점검의 실시시기

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단
		건축물	건축물 외 시설물
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B․C등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제7조(안전점검의 실시)

□ 점검계획

*******

*******

********************************************

***************************************

**************************

*********************

***********

*******

****************************

*********************************

*****************************

******************

*********************************************

******************************************************

○ 점검기간 : 2019. 7. 1. ~ 2019. 12. 31.(6개월간)

○ 점 검 자 : 시설물 담당

○ 점검방법

구분	정기안전점검	일상점검	특별점검
점검회수	2회/년 (상․하반기)	1회/일～주	필요시
※ 특별점검 : 제설대비 등 시설물에 대한 안전 및 기능유지를 위한 사전점검

○ 주요 점검 내용

- 건축시설물에 대한 육안(외관)점검

․ 구조물의 균열, 처짐, 침하 등

․ 타일, 조적, 미장, 타일, 도장, 방수, 창호, 유리, 홈통,  등

→ 누수, 들뜸, 파손, 균열, 변형 등

- 토목(도로)시설물(고가상부,지상구간 등)에 대한 육안(외관)점검

․ 교면(LMC)포장 등 : 파손, 균열(0.3mm미만 지속관찰)

․ 난간시설 : 변형, 파손, 부식 등

․ 배수시설 : 파손, 누수, 체수, 퇴적 등

․ 기타시설(블록포장,신축이음부,유리,타공판 등) : 파손, 침하 등

□ 지적사항 조치

○ 경미한 사항은 자체 조치

○ 구조적 결함이 있는 사항은 별도 계획 수립하여 정비

○ 하자대상 발생시 계약상대자에게 하자보수 통보하여 하자보수 이행조치

********************************

□ 행정사항

○ 점검결과 보고

- 정기안전점검 결과보고서 작성

- 일상(특별)점검 결과는 서울로7017 근무일지관리에 작성.  끝.