문서번호	신교119안전센터-3823
결재일자	2019.8.22.
공개여부	부분공개(6)

담당자	2팀장	센터장			결재
강영석	代노병철	08/22 명노선
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2019. 8. 21.(수) 20:30 ~ 21:00

나. 참석인원 : 소방위**************************************

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2019.8.14(수)	16:04	16:05	16:10	16:38

나. 장 소

대 상	위 치
********* *******	**********

다. 원인 및 개요 : ************ 폭발음을 듣고 신고된 건으로, *********************에 설치된 변전기 MOF(계기용변압변류기)에서 원인미상 폭발이 발생하여       소화기로 완진. 한전 및 학교 관계자에게 인계 후 비철함.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 1,000천원(부동산 1,000천원)

- 동산 : 피해없음

3. 출동 인원 및 장비 : 인원 54명 (소방 49, 경찰 3, 한전 2)

차량 23대 ( 펌프 5, 탱크 6, 구조 2, 구급 2, 기타 8)

4. 수리현황 :  수리점유 없음

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 신교안전센터 -> 경복궁역사거리->사직터널

-->대신고등학교-현장도착

나. 최초목격 상황 : 현장도착한 바 **************에서 연기가 나오는 상황

다. 현장활동 상황

- 신교대 현장 도착하여 소화기 6대 비치 및 옥내소화전 수관 40mm 4본

전개하여 방수 준비하고 지휘팀 지시로 한전 올때까지 주수 금지하여 한전이       와서 변압기 차단 후 내부에 불꽃이 조금 있는 상황으로 소화기 1대 이용하여       진압 후 한전 및 학교 관계자 인계 후 비철함.

- 각 대원별 임무 기록

- 팀장 : 무선으로 최초 상황전파, 수관전개 지시 및 소화기 비치 지시

- 관창수 : 소화기 6대 비치 및 옥내소화전 40mm 수관 4본 연장

- 관창보조 : 관창수 보조 및 소화기 6대 비치 및 옥내소화전 40mm 수관

4본 연장대기 및 소화기로 변전기 화재진압

- 펌프차 운전원 : 펌프차 방수실시 대기

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 현장 도착시 신고자가 정확한 화재 위치 및 차량 유도 없음. 운동장내 공사중으로 차량이 운동장으로 진입불가 - 화재 발생 장소가 고압전류가 흐르는 변전기내로 접근 불가	현장 도착하면 무전으로 신고자 유도 및 정확한 위치 유도할 수 있게 센터에 무전 - 학교 관계자에게 공사중이더라도 운동장 소방차 소통할 수 있게 일부 개방 교육 변전기 화재시 한전 신속 출동 요청

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도

끝.