문서번호	교량안전과-14697
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		박찬규	08/23 김종호
협조	교량관리팀장		강천수
	주무관		박상홍

『2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)』

천호대교 작업지시 계획 보고

2019. 8.

교량안전과

(강구조교량팀)

『2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)』

작 업 지 시(요청) 검 토 보 고

천호대교에 대하여 `18년 정밀안전진단, ‘19년 상반기 집중점검 결과 보수가 필요한 부분에 대하여 2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)로 보수하고자 함.

□ 관련근거

○ 천호대교 정밀안전진단 용역 결과 보고서

○ 2019년 상반기 천호대교 집중점검 결과보고[교량안전과-10124호(2019.6.5.)]

□ 점검개요

구 분	천호대교 정밀안전진단 용역	상반기 집중점검	비 고
점검기간	2018.3.27.(화).~ 2019.3.22(금)	2019.5.14.(화)
참 여 자	사업책임기술자 외 23명	7개팀 30명
점검결과	붙임5 참조	붙임2 참조

□ 점검결과 및 정비계획(안)

연번	점검결과(적출내용)	보수계획(안)		비 고 (별첨도면)
		정비항목	규 모
1	아스콘 포장 망상균열	절삭 후 재포장	38a	남단 접속부(토공부) 상·하행
2	조류 배설물 퇴적	조류배설물 제거	1개소, 8.0㎡	본교(S11-G1-D20)
3	배수구 퇴적	배수구 내 토사제거	5개소	상류P30, D램프
4	방호울타리 볼트 체결 불량	볼트 재설치	2개소	상류P7, 상류P22
5	장애물 주의표지 탈락	표지판 재부착	1개소	A2 상행
6	배수관 이탈	배수관 재설치	1개소	상류 P25
7	점검통로 덮개(철망) 이탈	덮개 재설치	2개소	상류P17, 상류P26
8	강박스 점검구 출입문 탈락	점검구 재설치	1개소	본교(S11-G1-D20)

□ 조치의견 및 향후계획

○ 시설물 유지관리를 위해 “한강교량 일상유지보수공사(1공구)에 작업지시하여 신속히 정비하고 추후 설계변경 후 정산코자 함.

※ 작업지시 내용 – 상기 보수계획과 동일

붙임 : 1. 사진대지 1부.

2. 점검결과(상반기 집중점검) 조치계획 1부.

3. 작업 위치도(도면) 1부.

4. 2019년 상반기 집중점검 결과 보고서 1부.

5. 2018년 정밀안전진단 보고서(발췌) 1부.   끝.