문서번호	교량안전과-14937
결재일자	2019.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	08/28 김종호
협 조

용역 추진현황 보고 결과

(강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

용역 추진현황 보고 결과

(강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역)

"강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역"의 추진현황을 안전총괄관에게 보고하고 그 결과 임.

Ⅰ		용역 개요

□ 용  역  명 : 강교 도장 유지관리지침 수립 및 열화도 평가시스템 개발 용역

□ 용 역 기 간 : 2018.6.25.~ 2019.11.16

□ 용  역   사 : 유니콘스(주), 한국종합기술(주), ㈜지쓰리웨이

※ 연구기관 + 엔지니어링업체 + 시스템개발업체 분담이행

□ 계약금액 : 256,500천원

Ⅱ		보고 개요

□ 일 시 : 2019.8.26(월) 16:00 ~ 17:20

□ 장 소 : 서울시청 신청사 10층 안전총괄관실

□ 안 건 : 용역 추진현황 보고

○ 주요 과업내용

- 도장상태에 대한 평가방법 및 재도장 시기 판단기준 마련

- 장수명화를 위한 도장사양 및 최신 도장 적용 방안 마련

- 강교 도장의 선제적 유지관리를 위한 “도막진단시스템 개발”

- 상기 내용을 반영한 “서울시 강교 도장 유지관리 지침” 수립· 시행

□ 참석자 : 총 6명

○ 내  부(3명) : 안전총괄관, 강구조교량팀장, 담당자 등 3명

○ 용역사(3명) : 사업책임기술자 등 용역관계자 3명

[용역 추진현황 보고]

Ⅲ		보고결과 주요 내용

□ 강교 도장 유지관리 지침 수립시 환경, 안전, 도장 호환성 관련 반영 요청

○ 바탕처리 브라스팅과 스프레이 도장 작업시 주변환경의 오염 저해 대책

○ 도장시 오염물질 흡입 · 질식 등으로 인한 안전사고를 예방하기 위한 안전관련 사항

○ 부분 재도장을 할 경우 기존과 신규 도장계의 호환성 검토방법

- 기존 도장계를 전부 제거하는 전면 재도장 외에, 하도를 남기고 부분 재도장하는 경우에는 도료간 호환성에 대해 도로공사 사례 등을 참고하여 지침에 반영

Ⅴ		향 후 계 획

□ 보고 결과를 본 용역에 검토 반영하여 용역 수행.

붙 임 : 보고자료 1부.  끝.