문서번호	시설보수과-7566
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
강연홍		전결 08/29 박병연
협 조

가리봉철도고가 가설벤트 설치계획

2019. 8.

가리봉철도고가 가설벤트 설치계획

우리 사업소에서 관리중인 가리봉철도고가에 대하여 S12구간 거더부 시설물 손상이 발생되어 긴급 보강공사를 적기에 시행하여 시설물 안전확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 가리봉철도고가 가설벤트 설치공사

공사개요

- 위 치 : 가리봉철도고가(S12구간)

- 규 모 : 가설벤트 설치(2.2 x 3.0 x 6.0~6.1m,  4.7톤)

공사기간 : 착수일로부터 7일간

사 업 비 : 19,580천원

Ⅱ		보 고 내 용

관련근거 : 정밀점검용역 실정보고에 따른 조치계획 보고

(가리봉철도고가. 시설보수과-7445호 ‘19. 8. 26)

가리봉철도고가 S12구간 콘크리트거더부(G4, G5)에 시설물 손상이 발생되어 시설물 안전을 위해 보강공사 시행이 필요한 실정임

※ 활하중에 의한 처짐과 응력분담에 따른 긴급 가설벤트 설치 필요

소요예산 검토 비교(부가세 별도)

건명	규격	단위	㈜대산개발	더줌 ENG	설계
가리봉철도고가 가설벤트 설치	B = 2.2m L = 3.0m H= 6~6.2m (교량하부)	1식	17,800,000원	25,000,000원	22,257,000원

Ⅲ		조 치 계 획

공사비가 소액이며, 시설물 안전확보를 위해 즉시 보강공사를 시행 하여야 하므로 최저가를 제시한 견적업체와 수의계약 시행

계약개요

- 건    명 : 가리봉철도고가 가설벤트 설치공사

- 소요예산 : 금19,580,000원(금일천구백오십팔만원)-부가세 포함

- 계약방법 : 수의계약

· 계약사유 : 공사 추정가격이 소액이며, 효율적인 공사 시행 및 소요기간 최소화를 위하여 수의계약

· 계약업체 : ㈜대산개발  대표  강근배

경기도 이천시 대월면 대대리 576(TEL : 031-631-6898)

· 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령  제25조1항5호가목 및 제30조1항2호(추정가격 2천만원 이하 공사계약)

- 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량, 교량시설물일상유지, 시설비

붙임  1. 공사설명서 1부.

2. 공사시방서 및 도면 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 견적서 2부. 끝.