문서번호	교통운영과-1993
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
고광호		류춘광	08/29 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[중구 삼일대로, 퇴계로 등]

2019.  8.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

중구 삼일대로, 퇴계로 등 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 중구(교통행정과 - 72335)

○ 요청일시 : 2019. 8. 27.

○ 요청내용

- 중구 삼일대로, 퇴계로, 후암로 등 기존 지점 안내표지를 도로명 안내

표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 19개

소(방향표지- 단면11개소, 양면8개소) 27면

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 중구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

-「도로표지규칙」등 개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(2019.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적을 입력하여 주시기 바람.

붙임 : 중구(삼일대로, 퇴계로 등) 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 중구(삼일대로, 퇴계로 등) 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 수정 문안(안)
1
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려함.(도로표지 관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 우회전 진행방향에서 만나는 지명은 충무로역이므로 ‘퇴계로3가’를 ‘충무로역’으로 표기 ○ 시도번호 60번 삭제 ○ 도로폭이 좁은 피턴구간 도로 굵기 규정(도로표지제작·설치 및 관리 지침 제3조 제3항)
2
	검토결과	○ 시도번호 60번 삭제. ○ 도로폭이 좁은 피턴구간 도로 굵기 규정(도로표지제작·설치 및 관리 지침 제3조 제3항)
3
	검토결과	○ 국도번호 6번 표기 삭제, 청계천 횡단 교량기호 표시. ○ 도로표지 설치되면 하단부 ‘차량용 도로명판’ 이설 필요(중복).
4 (상 : 전면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 도로표지 설치되면 하단부 ‘차량용 도로명판(을지로)’ 이설 필요(중복).

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 수정 문안(안)
5 (상 : 전면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 작성문안 적정
6 (상 : 전면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 도로명 안내표지에서 도로명(마른내로→ 삼일대로 8길) 표기
7
	검토결과	○ 연번 1번과 동일.(연번 1번 예고표지) ○ 교차지점 까지 거리는 100m → 400m 표기 ○ 도로표지판 글씨를 가리는 나뭇가지(느티나무) 정비 필요.
8
	검토결과	○ 직진방향으로 가면 만나는 지명 표기(퇴계로3가 → 충무로역)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 수정 문안(안)
9 (상 : 전면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성 문안 적정
	검토결과	○ 작성문안 적정
10
	검토결과	○ 수정문안 적정(기존 주행유도선 표기 필요)
11
	검토결과	○ ‘시청’ 우측에 있는 좌회전 금지표지는 좌측에 표기하고 ‘시청’ 좌측 화살표(⇐)는 삭제.
12 (상 : 전면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 연번 11번과 동일함.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 수정 문안(안)
13 (상 : 전면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 연번 11번과 동일함.
14
	검토결과	○ 수정문안 적정(기존 주행유도선 표기 필요)
15 (상 : 전면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 상(전면) : 한강대교 방향은 강변북로 만나므로 시도(자동차전용도로)70번 표기 (도로표지 제작.설치 및 관리지침 제23조) ○ 하(뒷면) : 직진방향 ‘후암사거리’는 ‘후암삼거리’ 표기
16 (상 : 전면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 하(뒷면) : 관광지 안내범위(도로표지 관리지침 제17조 제2항) 의거 갈색 바탕색 표기 삭제

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중구 수정 문안(안)
17
	검토결과	○ 도로의 교차지점까지 거리는 200m → 100m 표기
18
	검토결과	○ 방향정보 ‘시청’ 하단에 도로명 ‘세종대로’ 표기 ○ 도형식 일부 선형 수정 및 숭례문 상징그림(명승고적) 표기
19
	검토결과	○ 직진방향 ‘시청’ 하단에 도로명 ‘세종대로’ 표기