문서번호	동물복지2과-4603
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	동물복지2과장	동물원장	서울대공원장
김규현	송부용	어경연	09/02 송천헌
협 조

코끼리 보정장치[ERD] 설치 실시 설계용역 중간검토 결과 보고

2019. 8.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

코끼리 보정장치[ERD] 설치 실시 설계용역

중간검토 결과 보고

우리대공원이 추진중인 AZA 인증과 관련하여 코끼리 보정장치[ERD] 설치 실시 설계용역에 대한 중간 검토를 실시하고, 그 결과를 보고함

Ⅰ			추 진 근 거

□ 코끼리 보정장치[ERD] 설치 추진 계획(동물복지2과-3142호, ‘19.6.21)

□ 코끼리 보정장치[ERD] 설치 실시 설계용역 계획(동물복지2과-3826호, ‘19.7.29)

□ 코끼리 보정장치[ERD] 설치 실시 설계용역 시행(동물복지2과-4050호, ‘19.8.7)

Ⅱ			용 역 개 요

□ 용 역 명 : 코끼리 보정장치[ERD] 설치 실시설계 용역

□ 용역대상 : 코끼리 보정장치[ERD] 설치

□ 용 역 비 : ***********

□ 과업기간 : 2019.08.09. ~ 09.07.(30일간)

□ 계 약 자 : **********************

Ⅲ			검 토 내 용

□ 검토일시 : 2019. 8. 29.(목) 10:30 ∼ 12:10

□ 장   소  : 동물원장실

□ 참 석 자 : 동물원장 외 15명

- 관리부 : 시설과장, 영선건축팀(김용주), 기계화공팀(김학석)

- 동물원 : 동물원장, 동물복지2과장, 종보전연구실장, 진료팀(송인준),                  동물원기획팀(장현주), 김규현, 이재황, 최종운, 김경식,

안광건, 박창희, 고슬기, 이혜리

□ *********************

□ 보고내용

- 코끼리 보정장치 제원 및 작동 원리(유압식 및 수동식 겸용)

- 붙임 1. 코끼리 보정장치 구조물 계획 참조

□ 검토 내용

● 코끼리 이동경로의 출입문 앞, 뒤 : 유압식 및 수동식 겸용 필요

● 보정장치 측면

- 1면은 고정하고,

- 1면은 8°정도 경사 유지하여 유압으로 이동 가능토록 하며

- 이동 측면은 붙임 2. 검토 모델 참조하여 각각의 3개 유압 장치           를 설치하여 보정의 효율성을 높이도록 하며,

- 출입문 및 측면의 24개 작은 문의 개문시 고정장치 설치 필요

● 긴급시에 대비한 호이스트 설치 검토

● 정전 등에 대비한 UPS(무정전 전원장치) 설치 검토

● 4개 발목 및 엉덩이 부분을 보정할 수 있는 슬림장치 필요

Ⅳ			추 후 계 획

□ 향후 추진일정

◯ ‘19. 9. 3. : AZA 사무국 제출 자료 - 3D 제출

◯ ‘19. 9. 9. : 실시 설계용역 준공

◯ ‘19. 9.   : ERD 설치 발주

◯ ‘19. 11.  : ERD 설치 완료

붙임  1. (검토계획) 코끼리 보정장치 구조물 계획 1부.

2. 실시 설계용역 검토모델 1부.

3. 검토 회의 장면 2매.  끝.