문서번호	도로시설과-10612
결재일자	2019.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로시설팀장	도로시설과장	안전총괄관		안전총괄실장
김석중	정회평	김진효	代김기현		09/04 김학진
협 조

PSC교량 유지관리

국제심포지엄 개최계획

2019. 9.

안 전 총 괄 실

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

PSC교량 유지관리

국제심포지엄 개최계획

국내·외 PSC교량 유지관리 정보공유를 통해 점검·보수기술 선진화를  도모하고자 관련 학계·업계 전문가 참여 국제심포지엄을 개최하고자 함

Ⅰ		추진배경

○ 해외 학계·업계의 최근 연구동향 및 시행 중인 선진기술 교류

- 최근 해외 연구결과 발표 및 토의

- 해외 PSC교량 사고 원인분석 및 보수·보강 사례 소개

○ 서울시 PSC박스거더교 긴장재 유지관리 기술 공유

-「PSC박스거더교 긴장재 유지관리방안 수립」학술용역(’16.6.~ ’20.12.) 발표 및 토의

- 외부긴장재 점검방법, 손상원인 분석, 보수·보강 사례(정릉천고가) 소개

Ⅱ		추진경위

○ ’16. 2. 17.      : 정릉천고가 외부긴장재 1개소 파단

○ ’16. 2.~ ’16. 7. : 손상구간 및 유사교량 긴급정밀점검

○ ’16. 6.~ ’17. 2. : 긴장재 유지관리방안 수립 학술용역

- 파단 원인분석, 상태평가 제도개선, 긴장재 보수보강 방안 제시 등

○ ’17.12.~ ’20.12. : 긴장재 정밀조사 및 모니터링 학술용역(후속)

- 외부긴장재 보수방안 현장 적용 및 안전성 평가, 시공 중 모니터링 등

○ ’17. 8.~ ’20.12. : PSC교량 안전강화사업

- 정릉천고가, 두모교, 서호교 외부긴장재 보강

Ⅲ		국제심포지엄 개최 계획

○ 행 사 명 : PSC교량 유지관리 국제심포지엄

○ 주    최 : 서울특별시(도로시설과) ※『도로시설안전포럼』자문

○ 장    소 : 서울시청

○ 추진방법 : 행사운영 대행사 위탁 수행

○ 참 가 자 : 400여명(국내 350명, 국외 50명)

○ 총사업비 : 100백만원

○ 주    제 : PSC교량 안전점검, 보수·보강 기술 등 주제 토론

○ 프로그램 운영(안)

일시 및 시간	구 분	행 사 내 용	비 고
13 : 00 ~ 13 : 30	등 록	등록 및 자료 배부
13 : 30 ~ 14 : 00	개 회 식	개회 및 참석자 소개
14 : 00 ~ 15 : 30	주제발표	국외전문가 1인, 국내 전문가 2인
15 : 30 ~ 16 : 00	휴 식	Coffee break
16 : 00 ~ 17 : 00	주제발표	국외전문가 1인, 국내 전문가 2인
17 : 00 ~ 17 : 50	토 론	관련분야 관계자 패널토론
17 : 50 ~ 18 : 00	인 사	인사 및 해산

※ 세부 운영계획 별도 수립 예정

Ⅳ		추진일정

○ ’19. 9.         : 지방보조금심의위원회 사전심사(예산담당관)

○ ’20. 2.         : 심포지엄 계획 수립

○ ’20. 3. ~ 10. : 행사 대행업체 및 발제자 선정

○ ’20.11.         : 심포지엄 개최

붙임  1. PSC교량 긴장재 손상 사례.

2. 긴장재 유지관리방안 학술용역 개요.  끝.

붙임 1		PSC교량 긴장재 손상 사례

○ 서울시 사례

- 정릉천고가 : 총 20개의 긴장재(외부 12, 내부 8) 중 외부긴장재 1개 파단

• 원 인 : 그라우트 충전 불량, 에어벤트부 마감 미흡으로 노면수 유입

• 조 치 : 파단 및 부식이 심한 긴장재 7개소 교체

< 두모교 긴장재 설치 현황 >

《긴장재 설치현황》총 20개 설치 • 외부긴장재 : 12개(좌6, 우6) • 내부긴장재 : 8개(좌4, 우4) ※ 1개 긴장재 15개 강연선 구성

- 서호교 : 강연선 부식 및 긴장풀림 1개소 확인, 파단 없음

• 원 인 : 과다한 블리딩, 그라우트 공극, 탄산화 복합 작용

• 조 치 : 긴장재 교체 7개소, 추가긴장재 설치 130개소

- 두모교 : 긴장재는 양호하나 이와 별도로 세그먼트 접합부 균열 25개소

• 원 인 : 받침부 부등압축침하

• 조 치 : 받침교체 274개소(재시공 182, 신규 92), 추가긴장재 354개소

○ 해외 사례

- 영  국

• ’70년대 후반 Braidley Road 교 부식으로 강선 전면 교체

• ’85년 Ynys-y-Gwas 교 붕괴 : 총 10회 점검에서 긴장재 손상 징후 전무

(Braidley Road 교)		(Ynys-y-Gwas 교)

- 벨기에

• ’92년 Melle Bridge 붕괴 : 콘크리트 매입 긴장재 부식이 원인

- 프랑스

• ’99년 163개의 교량을 조사한 결과 12%의 그라우트 결함 발견

- 미  국

• ’00년 Mid Bay 교 : 정착구 부근 공극으로 인해 외부긴장재 파단

(정착구 주변 긴장재 부식)	(정착구 긴장재 부식)	(덕트 균열)

• ’11년 Ringling 교 : 덕트밀봉 및 그라우트 불량으로 외부긴장재 2개 파단

(Ringling 교)	(외부긴장재 파단)

- 일  본

• ’90년대 PSC교량 긴장재의 그라우트 결함사례 보고

붙임 2		서울시 PSC교량 긴장재 유지관리방안 학술용역 개요

○ 긴장재 유지관리방안 수립 학술용역

- 용 역 명 : 서울시 관내 PSC박스거더교 긴장재 유지관리방안 수립 학술용역

- 목    적 : 정릉천고가 긴장재 파단 원인분석 및 PSC박스거더교에 대한 보수 및 유지관리 방안 수립

- 용역기간 : ’16. 6. ~ ’17. 6.

- 소요금액 : 1,670백만원

- 수행기관 : 학회(한국교량및구조공학회, 대한토목학회, 한국콘크리트학회), 한국시설안전공단

- 과업내용

• 1과제 : 정릉천고가교 외부긴장재 파단원인 분석

• 2과제 : 유사교량 긴장재 상태조사 및 평가

• 3과제 : 비파괴검사 및 보수보강방안 제시

• 4과제 : 긴장재 상태평가 등 제도적 잠정안 마련

• 5과제 : 두모교 세그멘트 이음부 균열 원인 분석 및 보수보강 상세 설계

• 6과제 : 서호교 긴장재 결함 원인 분석 및 보수보강 방안 제시

⇒ 각 과제별 학술용역 연구결과를 반영하여 PSC교량 안전강화사업 추진

○ 긴장재 정밀조사 및 모니터링 학술용역(후속)

- 용 역 명 : 내부순환도로 PSC박스거더교 긴장재 정밀조사 및 모니터링 학술용역

- 목    적 : ’16년 학술용역 결과를 토대로 보수방안 연구 및 교체대상 외부긴장재 정밀 조사, 두모교 항구복구공사의 모니터링

- 용역기간 : ’17. 12. ~ ’20. 12.

- 소요금액 : 1,400백만원

- 수행기관 : 한국교량및구조공학회

- 과업내용

• 1과제 : 외부긴장재 보수방안의 현장 적용 및 안전성 평가

• 2과제 : 두모교 항구복구공사 시공중 모니터링

• 3과제 : 내부순환도로 교체 대상 외부긴장재 정밀조사