문서번호	유물과학과-768
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		유물과학과장	한성백제박물관장
정세리		권순철	09/05 김기섭
협조
	총무과장		오천석

고구려 고분벽화 모사도 보관틀 제작 결과 보고

2019. 9.

한성백제박물관

(유물과학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	박물관 운영자문위원회 의견 반영
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

고구려 고분벽화 모사도 보관틀 제작 결과 보고

2017년 김영엽으로부터 기증받은 고구려 고분벽화 모사도 중 크기가 크고 활용도가 높은 모사도 5점을 우선 선정하여 보관틀을 제작하였음.

Ⅰ		사업개요

□ 사업기간: 2019. 1.~9.

□ 사업대상: 김영엽 기증 고구려 고분벽화 모사도 5점

□ 사업내용: 고구려 고분벽화 모사도 뒷면에 틀을 제작ㆍ부착함으로써 전시 및 보관을 용이하게 하고 유물 관리에 안정성을 도모

□ 계약방법: 수의계약(여성기업)

□ 소요예산: 금26,600,000원(금이천육백육십만원)

Ⅱ		추진경위

□ 유물기탁의사 접수 및 실사                : 2016. 8.~9.

□ 기탁 유물 48점 인수인계                  : 2016. 9. 19.

□ 추가 기탁 유물 15점 인수인계             : 2017. 9. 12.

□ 기탁 유물 기증 전환                      : 2017. 9. 20.

□ 유물수집실무위원회 회의 의결             : 2017. 9. 25.

□ 유물평가위원회 회의 의결                 : 2017. 9. 26.

□ 고구려 고분벽화 모사도 보존처리 1차(14점): 2017. 10.~12.

□ 고구려 고분벽화 모사도 보존처리 2차(34점): 2018. 1.~6.

Ⅲ		사업내용

□ 사업대상

○ 2017년~2018년에 보존처리 완료한 김영엽 기증 고구려 고분벽화 모사도 48점 중 크기가 크고 활용도가 높은 모사도 5점을 우선 선정함.

○ 강서중묘(현무) 1점, 약수리(주작, 무덤주인부부와 현무, 사냥, 행렬) 4점

□ 작업과정

유물 반출	⇨	유물 사진 촬영	⇨	전통방식 틀 제작	⇨
틀 건조	⇨	종이 바르기	⇨	작품 부착	⇨
옆면 띠 두르기	⇨	뒷면 고리 부착	⇨	유물 반입

□ 세부내용

○ 낱장으로 보관 중인 모사도의 뒷면에 나무와 한지로 만든 틀을 부착함으로써 그림이 꺾이거나 접히지 않고 보관·운송·전시에 효율적이도록 함.

○ 가벼운 소재의 나무(미송)를 이용하여 못을 사용하지 않은 전통방식(짜맞춤)으로 틀을 제작

○ 제작된 틀은 통풍이 잘 되는 곳에서 장시간 건조하여 향후 수축 방지

○ 제작된 틀에 두꺼운 닥지와 소맥전분풀을 사용하여 1차 바르기(초배)를 앞뒤로 진행

○ 초배 후 건조하여 초배에 사용한 닥지보다 조금 얇은 닥지를 사용하여 앞뒤로 2~4차 바르기

○ 뒷면에 평량이 높은 최상급의 닥지를 부착하여 뒷면 마감처리

○ 앞면에 작품의 절단면과 여백을 최대한 살리고 균형을 맞추어 작품을 부착

○ 옆면에 흰색 태지로 띠를 둘러주어 옆면 마감처리

○ 뒷면에 탈부착이 가능한 견고하고 작은 고리를 달아 향후 전시에 용이하도록 함.

○ 보관틀 제작이 완료된 모사도는 수장고에 설치된 렉에 걸어 보관

□ 작업모습

전통 방식 틀 제작 1	전통 방식 틀 제작 2	전통 방식 틀 제작 3
앞면 종이 바르기	틀 다듬기	뒷면 종이 바르기
작품 부착	옆면 띠 두르기	고리 달기
수장고 반입(해포)	수장고 반입(유물 확인)	수장고 격납

붙임  1. 고구려 고분벽화 모사도 보관틀 제작 계획 1부.

2. 고구려 고분벽화 모사도 보관틀 제작 용역 완료 보고서 1부.  끝.