투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지하 공간등 밀폐공간 작업 특별관리 방안 및 재난상황 전파 시스템 실행 통보)

1.업무지시현장 : 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(장기-1차) 에이스건설 주식회사외 19개 현장

2.작 성 일 자 : 2019-09-04 17:09:26

3.지 시 내 용

가. 우리 본부 건설사업으로 시행중인 “서남,탄천,중랑,난지물재생센터 3차(총인) 및 디지털3단지와 양평1유수지” 건설공사와 관련 밀폐공간에서 작업시 절차이행 및 관리감독 철저를 위한 【밀폐공간 특별관리 방안】 및 【지하 공간 등 특수공간 재난상황 전파 시스템 실행】을 알려드리오니 책임건설사업관리기술자와 현장대리인은 관리방안에 대한 이행에 철저를 기하여 공사장 안전사고 예방에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

1) 밀페공간 작업 특별관리 방안

〇 밀폐공간 작업허가제 시행

- 위험요인, 재난상황 전파 및 대피 방법 등에 대한 작업계획을 수립하여 건설사업관리기술자의 사전 허가제 시행

〇 밀폐공간 작업에 대한 건설사업관리기술자 특별관리 실시

- 밀폐공간 내 작업시 감시인(건설사업관리기술자, 부재시 안전관리자 등) 배치 및 내부 작업자와 연락체계 구축

〇 유해·위험 방지 계획서 수립시 「밀폐공간 작업허가제」포함 수립

〇 밀폐공간 위험요소에 따른 응급상황 대처 훈련실시

- 분기별 1회 이상

〇 유해공기 측정기 현장비치 등

- 측정가스 종류 및 적정 농도 기준

· 산 소 : 18% 이상, 23.5% 미만

· 황화수소 : 10ppm 미만

· 가연성가스(메탄 등) : 10% 미만

· 탄산가스 : 1.5% 미만

· 일산화탄소 : 30ppm 미만

2) 지하공간 등 특수공간 재난상황 전파 시스템 실행

〇 경보시설 설치기준(예시)을 참고하여 현장여건에 적정하게 재난상황 경보체계 보완설치

〇 비상 경보시설 작동여부 점검 등.

붙임 밀폐공간 관련 공문 및 작업허가서 양식 각 1부.  끝.

주무관							차성민			환경시설과장					오열상					방재시설부장					09/05 이임섭
협조자
시행			방재시설부-13306									(						)		접수											(						)
우	04809					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8785						/전송								/	csm0528@seoul.go.kr												/	대시민공개