문서번호	기전과-8839
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최대성		09/09 서승완
협조
	주무관		조희경

2019년 한강교량 경관조명

유지보수공사(연간단가) 작업지시 2차 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9

강서도로사업소

(기전과)

2019년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

작업지시 (2차) 계획보고

아름다운 서울의 야경 연출을 위해 한강교량(성산대교, 가양대교, 행주대교) 상에 설치하여 관리중인 경관조명에 대하여 부점등, 등기구세척 및 선로 절연불량 개소에 대하여 아래와 같이 작업지시코자 합니다.

□ 경관조명 시설현황

(단위 : 등)

시설명 계	성산대교	가양대교	행주대교	비고
1,236	378	528	330

□ 경관조명 부점등 및 절연불량 선로 점검결과

○ 부점등 개소(총266개소)

- 행주대교 : 52개소(전체 등수의 20%)

- 가양대교 : 70개소(전체 등수의 13%)

- 성산대교 : 144개소(전체 등수의 42%)

※ (2019.08.28) 주간점등시 근거리에서 파악한 부점등으로 작업시 부점등의 개소 차이가                발생할 경우 실정보고 후 기성준공시 정산 처리코자 함.

□ 작업계획

○ 2019년 한강교량 경관조명 유지보수공사 연간단가 업체인****************

○ 작업지시사항

가. 성산대교 부점등 램프, 안정기교체

나. 등기구 커버 세척작업 동시 시행(분진오염된 등기구 138등 세척)

○ 작 업 자 : *********************

○ 작업일시 : 2019. 09. 09(월) ~ 10. 31(목)

- 성산대교 : 인력 작업

- 작업시 안전장구, 안전모 등을 착용 후 보행에 지장이 없도록              작업진행

□ 조치계획

○ 작업전 120민원 신고센터에 사전전화 작업현장 시간 등을 전달 공람 요청 후 작업시행(민원발생 차단)

○ 경관조명 보수작업 전 안전교육 실시

○ 작업에 필요한 관급자재(램프, 안정기, 케이블 등)를 지급하고, 램프         및 안정기 등 교체에 따른 폐자재 발생품은 수거 후 일괄 불용처리.

붙임 :  경관조명 점검결과 보고서 1부.   끝.