	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	화학보호복 기밀점검결과 및 고장발생알림

1 관련근거

가. 소방장비관리법 제8장『소방장비의 점검 및 정비』

나. 소방용 특수보호복 등의 성능과 유지관리기준 제7조『특수보호복 유지․관리 등』

다. 소방행정과8409(2019.8.5.)호『2019.소방장비 관리상태 확인점검 준비 계획 알림』

2. 위와 관련, 현장대응단 구조대에서 보유 중인 화학보호복 레벨A의 기밀상태 등을 점검한 결과와 이상 발견 장비를 파악하여 다음과 같이 알립니다.

가. 검사 결과

용도	유해화학구조용	분류	보호장비 - 방호복	내용연수	5년
보유수	6	보유기준	대별 10	제조사	산청
연번	KFI 인증번호	이상유무		제조연월
1	13-3	내용연수초과, 불용예정		2014년 4월
2	NEAK 08971	압력 저하, 이상 발생		2016년 10월
3	NEAK 08997	이상 없음		2016년 10월
4	NEAK 08841	이상 없음		2016년 10월
5	NEAO 55389	이상 없음		2019년 5월
6	NEAO 55372	이상 없음		2019년 5월

나. 검사 방법

1) 화학보호복 기밀테스트기를 이용한 자체 기밀 검사 실시

2) 화학보호복 지퍼와 밸브를 모두 폐쇄 후 173mmH2O의 공기를 주입, 10분간 대기

3) 10분 경과 후, 화학보호복 내부 압력을 168mmH2O으로 압력으로 맞추고

그로부터 6분 경과시의 압력이 135mmH2O 이상이면 합격

4) 각 화학보호복당 최종 압력은 화학보호복 전면에 기재

5) 기밀검사 사진

다. 조치사항

이상 발생 장비에 대하여 제조 업체인 산청에 정밀 점검 및 보수 의뢰 예정.  끝.

	현장대응단장
★담당자	홍승택		구조1대장	이성촌		지휘1팀장	곽정수		현장대응단장	09/09 박양수
협조자
시행	현장대응단-6248	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-722-3119	/전송		/		/	대시민공개