문서번호	정수시설과-3059
결재일자	2019.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	09/09 서대훈
협 조
	주무관			김상훈
	주무관			나도흠

“상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수”

태풍(링링)피해 현황 및 복구계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

강북아리수정수센터

정수시설과

태풍(링링) 피해 현황 및 복구계획 보고

제13호 태풍 “링링”에 의해 발생된 시설물 피해 복구계획 및 향후 보완사항에 대하여 보고드림

□ 제 13호 태풍 “링링”개요

□ 일    시 : `19.9.7.(토) 07:00(2단계 발령) ⇒ 21:00(1단계 전환)

(`19.9.2. 09:00 필리핀 동쪽에서 발생)

□ 강    도 : 중심부근 최대풍속 27m/s

□ 피해현황

- 청사 조경수 수목이 뽑히거나 쓰러짐 : 향나무외 8그루

- 탈수기동 발전기실 셔터문 일부파손

- 취수장 고사목이 쓰러져서 휀스 파손(50㎝)

- 염소탱크뒤 휀스 일부 구간 기울어짐

- 착수정뒤 상수리나무 전도

정문옆 향나무 전도	1초소앞 전나무 전도	주말농장앞 잣나무 전도
2정수지앞 소나무 기울어짐	활성탄지옆 잣나무 전도	탈수기동 발전기실 셔터파손
취수장 휀스 파손	염소탱크 뒤 휀스 기울어짐	착수정뒤 아카시아 나무전도

□ 복구계획

□ 시설물

- 파손되거나 기울어진 휀스 ⇒ 시설물 연간단가업체 지시

- 탈수기동 발전기실 셔터 ⇒ 기계 연간단가 업체 지시

□ 조경수등 기타

- 뽑히거나 쓰러진 수목은 지주목으로 고정 조치

□ 향후 태풍 및 호우발생에 따른 대비․보완사항

□ 구조물 정비

- 태풍 바람에 대비 창호 흔들림 없도록 고정

- 구조물 측면 외부 갤러리창 바람의 흐름이 없도록 마감필요

- 각 기능실 외부 셔터문 고정여부 확인 및 필요시 흔들림 없도록 조치

- 염소탱크실 전면 외부에 노출된 간판 보완 (공기 흐름 통로 조치)

- 각종 출입문 흔들림 없도록 고정

□ 기타

- 염소탱크 옥상 풍속계 작동상태 확인 및 정비

- 자전거 거치대 구조물 설치 필요

- 필요시 외부 나무 지지대 설치

□ 향후계획

□ 자체정비 및 보완이 가능한 외부 조경수 정비 등 조속히 추진

□ 태풍 등 폭우에 대비 보완사항 추가 관리로 피해 최소화

□ 비상근무자 업무부여 피해 발생에 따른 신속한 대처.  끝.