의원 요구 자료 제출

시 행	안전총괄과-11158
결재일자	2018.9.10.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		안전정책팀장	안전총괄과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
윤광원		임대운	정상훈	하종현	09/10 김학진
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1075번, 이은권 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :      국회의원 요구자료 1부.  끝.

이은권 국회의원(국토교통위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 1075번

○ 요구내용

- 서울시 인프라 노후화 비율(도로, 수도, 교량, 지하철 등 기초 인프라시설) 및 향후 계획

□ 시설별 노후도 현황 (‘18. 7월기준)

○ 도로시설물

구 분	10년 이하	11~20년	21~30년	31년 이상	계
계(비율)	63(10.9%)	152(26.3%)	164(28.3%)	200(34.5%)	579
한강교량(개소)	1	10	1	9	21
일반교량(개소)	24	69	52	85	230
고가차도(개소)	4	23	21	36	84
입체교차(개소)	10	8	13	9	40
터널(개소)	5	12	5	13	35
지하차도(개소)	18	19	42	28	107
공동구(개소)	1	1	4	1	7
복개구조(개소)	-	10	20	19	49
언더패스(개소)	-	-	6	-	6

○ 상수도

구 분	10년 이하	11~20년	21~30년	31년 이상	계
계(비율)	125(36.6%)	96(29.6%)	48(14.8%)	55(17.0%)	324
취수장(개소)	-	1	1	2	4
정수장(개소)	2	1	4	2	9
배수지(개소)	8	36	31	25	100
가압장(개소)	115	58	12	26	211

구 분	10년 이하	11~20년	21~30년	31년 이상	계
계(비율)	(14.1%)	(31.1%)	(41.8%)	(13.0%)
상수관로(km)	1,917	4,226	5,675	1,769	13,587

○ 하수도

구 분	10년 이하	11~20년	21~30년	31년 이상	계
계(비율)	(17.0%)	(12.5%)	(20.3%)	(50.1%)
하수관로(km)	1,808.7	1,333.4	2,158.0	5,382.1	10,682.2

구 분	10년 이하	11~20년	21~30년	31년 이상	계
계(비율)	-	-	(100%)	-
하수처리장(개소)	-	-	4	-	4

○ 지하철 시설

구 분	10년 이하	11~20년	21~30년	31년 이상	계
계(비율)	29(4.8%)	142(23.6%)	207(34.2%)	226(37.4%)	604
교량(개소)	0	4	9	27	40
터널(개소)	17	71	102	97	287
역사(개소)	12	67	96	102	277

□ 향후계획

○ 미래의 안전 및 경제적 효과까지 고려한 선제적 유지관리 체계로 패러다임 전환 추진

※  선제적 유지관리 : 손상초기(이전) 최적 보수보강 시점을 판단하여 적기 예산 투입 후 유지관리 수행 (시설물 수명향상 및 장기적 예산절감효과 발생)

- 과학적 분석기반, 중장기 관리계획 수립 (‘18. 9.~’20. 6.)

･ 최적 유지관리 시점 및 방법 / 중장기 필요비용 / 최적유지관리 추진 시 중장기 개선효과(수명향상 및 비용절감) 등 분석을 위한 빅데이터 시스템 개발

･ 분석결과를 반영하여, 시설물 별 보수보강 및 성능개선 등의 중장기 관리계획 수립

･ 시설물별 관리부서에서 수립된 중장기 관리계획을 기반으로 최종예산 등 조정하여 종합적 투자계획 수립

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (안전총괄과)	담당사무관	임 대 운
	☎2133-8149	주무관	윤 광 원
	작 성 일 : 2018. 09. 10