문서번호	도시관리과-10104
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
박흥기		이기택	09/10 홍선기
협조	주무관		이진표
	주무관		심상훈

2019-5차 경관사업 자문회의 결과 보고

(종로 세검정길 6나길 및 창경궁로 21길 중간보고)

2019. 9.

도시계획국

(도시관리과)

2019-5차 경관사업 자문회의 결과 보고

(종로구 세검정로 6나길 및 창경궁로 21길 중간보고회)

종로구 세검정로 6나길 일대 및 창경궁로 21길 일대의 경관사업(기본 및 실시설계 용역)의 내실 있는 추진을 위한 자문회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		자문 개요

❍ 일    시: 2019. 9. 04.(수) 14:00~16:30

❍ 장    소: 서울시청 서소문청사 2동 3층 도시관리과 회의실

❍ 참 석 자 (10명)

- 자문위원(5명)

· **********************************************************************************

- 서 울 시(1명) : 도시경관팀장

- 종로구 및 용역사(4명) : 주관과장 및 팀장, 용역 책임기술자 등

❍ 보고대상 : 세검정로 6나길 일대/ 창경궁로 21길 일대

❍ 보고내용 : 착수보고 반영내용, 대상지 분석, 디자인 세부계획(안)

❍ 자문내용 : 세부계획(안)에 대한 방향설정 및 기준 제시 등

※ 중간보고회/자문회의 사진

세검정로 6나길 일대		창경궁로 21길 일대

Ⅱ		주요 자문 의견

□ 세검정로 6나길 일대

❍ 디자인 계획

- 지역 주민들의 생활상(예, 쉼터, 화분, 자투리 땅 등)을 통합디자인의 모티브로 활용 필요

- 지역성을 보다 명확히 하는 형태의 ‘네이밍’ 부여 필요

- 텃밭은 접근 동선과 작업 안정성을 고려하여 조성하고 접근 동선이 어려운 장소는 화단으로 조성하는 것이 바람직함

❍ 디자인 적용

- 계곡의 오수 노출 배관은 경관적으로 개선 검토 필요, 직접처리보다는 입주민과 협의 조정

- 계단은 높낮이 차이를 보이도록 컬러 대비를 두는 것이 바람직하고, 계단 폭을 좀 더 넓게 설계하는 것이 바람직함

- 계단 난간은 실질적으로 이용가능 하도록 손잡이 부분이 앞쪽으로 설치되어 실질적으로 이용하기 편하도록 할 것

□ 창경궁로 21길 일대

❍ 디자인 계획

- 지역 주민의 이용행태를 고려하여 동선계획 및 공간배치 등을 적용, 각 공간의 성격을 명확하게 규명 필요

- 순라길 특성과 연계된 공간적 요소 반영과 색채 등 분위기 이외 지역 특성 반영 요소 고려 필요

❍ 디자인 적용

- 가내 수공업의 배송을 위하여 차량이나 오토바이 등의 출입이 빈번하므로 바닥재의 그린파트를 통행에 불편함이 없도록 설치 필요

- 식재는 포켓 가든을 적극적으로 이용하여 그린의 요소들이 들어가는 것이 좋으며, 띠녹지/ 자투리 녹지를 최대한 많이 찾아 추가 필요

- 목재 플랜터  도입 시 내구성 강화를 위한 목재 등급 선정과 내구성 처리 필요

Ⅲ		향후 계획

❍ ’19.10.  세검정로 6나길 및 창경궁로 21길 설계용역 최종보고회

❍ ’19.11.  설계용역 완수(준공)

Ⅳ		행정 사항

❍ 자문의견서(총괄) 설계 반영(종로구 통지)

❍ 자문위원 수당 지급 : 750천원

- 150천원(2시간 이상)/1인 X 5명

- 예산과목: 도시관리과, 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원회 운영 등, 소외․낙후지역 도시경관개선, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 자문위원 참석 서명부 1 부

2. 자문의견서(위원별) 및 자문의견서(총괄) 각 1 부

3. 보고자료(세검정로 6나길 및 창경궁로 21길 ) 각 1 부.  끝.