문서번호	기술심사담당관-16962
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정2부시장 방침 제247호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
윤갑진	조임남	권완택		09/10 진희선
협 조
	기술관리팀장		이상석
	토목심사팀장		임병길
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(8월)

2019. 9.

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(8월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는「외부전문가 기동점검단」의 ’19년 8월 중 활동결과에 대하여 보고 드림.

□ 점검개요

점검일자	*************	*************	*******20****	*************
공 사 명	*******************	*******************	****************	*****************
사업부서	********	****************	************	********
공사기간 (공정률)	***************** *****	***************** *****	***************** *****	****************** *****
점 검 자	************* *************** ************ ***************	************ ************* ************ **************	****************** ************** ***************** ***************	************ *************** ************ ***************

□ 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- One-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비, 인력 투입현황 관리 여부

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리, 비계 설치 및 터널, 개착구간 등의 가시설 시공 및 유지관리 현황

- 취약공종(가설구조물, 양중시설, 흙막이) 시행시 안전점검표(체크리스트) 작성여부

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공 상세도 등 설계도면 작성 상태 및 시공계획 수립 여부

- 구조물 시공 및 품질관리 상태 점검

□ 점검결과

❍ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
*	**	**	**	*
*******************	**	*	**	*
*******************	*	*	*	*
****************	*	*	*	*
*****************	**	*	**	*

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

❍ 흙막이 엄지말뚝 H파일에서 찌그러짐, 천공홀 등 손상부 발견
[동부간선도로 확장공사(1공구)]

⇒ H파일 손상부 강재 덧댐 및 천공홀 보강 등 단면 강성유지를 위한 조치 요망

❍ 중앙파일 부근 버럭 성토로 인한 가시설 충격 및 측방압에 의한 수평변위 발생 우려 [별내선(8호선연장) 2공구 건설공사]

⇒ 버럭을 신속히 제거하고 충격 보호시설 설치 필요

❍ 록볼트 천공 장비 운용시 아웃트리거 지지층의 평탄성 확보 필요
[별내선(8호선연장) 2공구 건설공사]

⇒ 아웃트리거 지지층에 별도의 지지발판 설치 후, 장비 운용

❍ 흙막이 가시설 2단 띠장 및 어스앵커 설치시 주의시공 요망 [동부간선도로 확장공사(1공구)]

⇒ 설계허용 과굴착 높이를 초과하지 않도록 흙막이 시공 및 계측관리 철저

❍ 가설구조물에 대한 관계전문가 구조 안전성 검토 및 안전관리계획에 따른 안전점검 일부 미실시 [고덕강일 8단지 아파트 건설공사]

⇒ 안전관리계획서에 따라 천공기, T/C, 작업발판 일체형거푸집(갱폼) 및 동바리, 지보공에 대한 안전점검을 실시하고 ‘안전점검보고서’ 제출

품질관리 분야

❍ 지하 합벽 콜드조인트 부위 발생 [길음동 문화복합미디어센터 신축공사]

⇒ 콜드조인트는 콘크리트의 일체성을 저해하여 구조물의 안전성, 사용성,
내구성, 수밀성 등을 저하시키므로 보수방안 수립 후 관리 철저

❍ Box구간 벽체 시공이음부에 수팽창 지수재를 조기 설치하여 우기시
지수효과 저하 우려 [동부간선도로 확장공사(1공구)]

⇒ 현재 설치한 지수재는 제거하고 콘크리트 타설 직전 지수재를 설치하여
지수 기능 확보

❍ 지하주차장 보에 다수의 균열 존재 및 슬래브 누수, 백화 현상 발생
[고덕강일 8단지 아파트 건설공사]

⇒ 균열도(균열대장) 작성 및 균열폭에 따른 보수·보강을 실시하고, 슬래브
누수균열은 습식균열 보수방법으로 보수 시행

❍ 지하 SRC 기둥 철근에 부착된 오염물질 및 철골 표면부식 발생
[고덕강일 8단지 아파트 건설공사]

⇒ 콘크리트 부착을 저해할 수 있는 오염물질 및 레이턴스, 녹 제거 후,
콘크리트 타설 시행

❍ 벽체 철근의 배근간격 및 이음상태 불균일 [길음동 문화복합미디어센터 신축공사]

⇒ 설계도면 및 관련 시방기준에 따라 배근간격 및 이음길이 등 준수 시공

*********************

************************************************

**********************************************

***************************