투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	낙원상가 하부 앵커시스템(건축) 설치구간 포장방법 변경 협의

1. 우리부에서 시행하고 있는 『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련입니다.

2. 낙원상가 하부 경관개선과 관련 앵커시스템(건축) 설치구간 포장방법 변경에 대하여 협의하오니, 검토의견을 2019.09.20(금).까지 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 포장방법 변경내용

위 치	포장방법		변경사유
	변경 전	변경 후
낙하상가 하부 앵커시스템 설치구간	아스콘(T125) A=680㎡	레미콘(T200) A=680㎡	-시공성 및 유지관리 용이성 -건축 앵커시스템 기초 강성 확보

따로붙임 : 포장계획도 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	09/19 代이동훈
협조자
시행	토목부-16863	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)